ファクス設定
ファクスについての設定をします。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
よく使う設定の登録／編集／削除をする
よく使う設定を呼び出すときに確認画面を表示させる
ファクスのデフォルト画面を変更する
ファクス機能のデフォルト設定を変更する
「その他の機能」のショートカットを登録する
発信人の名称登録／編集／削除をする
認証ユーザー名を発信人として使用する
オフフックアラームを有効にする
ECM送信を有効にする
ポーズキーの時間を設定する
自動リダイヤルを有効にする
送信前にダイヤルトーンを確認する
ファクス送信結果レポートの設定をする
ファクス通信管理レポートの設定をする
ファクス回線の設定をする
送信時に使用する回線を設定する
送信スタートスピードを設定する
FISスイッチを有効にする
モデムダイヤルインを有効にする
リモートファクス送信の設定をする
0KCS-09J