専用命令

機能 | 書式
フォーム作成の制御命令
ユーザーページの登録 | ESC ? h | 1Bh 3Fh 68h
ユーザーページの登録終了 | ESC ? e | 1Bh 3Fh 65h
LIPSの制御命令によるユーザーページの登録 | ESC ? ' | 1Bh 3Fh 27h
LIPSの制御命令によるユーザーページの登録終了 | ESC ? . | 1Bh 3Fh 2Eh
複写ページの登録 | ESC ? ? h | 1Bh 3Fh 3Fh 68h
複写ページの消去 | ESC ? ? r | 1Bh 3Fh 3Fh 72h
複写用紙のオーバーレイ印字開始 | ESC ? ? p | 1Bh 3Fh 3Fh 70h
複写用紙のオーバーレイ印字終了 | ESC ? ? z | 1Bh 3Fh 3Fh 7Ah
文字修飾の制御命令
漢字の文字ピッチの指定 | ESC ? H | 1Bh 3Fh 48h
ANK文字サイズの指定 | ESC ? ` | 1Bh 3Fh 60h
全文字印字 | ESC ? ? a | 1Bh 3Fh 3Fh 61h
マクロ機能の制御命令
マクロの登録 | ESC ? = | 1Bh 3Fh 3Dh
マクロの実行 | ESC ? [ | 1Bh 3Fh 5Bh
マクロの削除 | ESC ? ] | 1Bh 3Fh 5Dh
マクロの追加登録 | ESC & | 1Bh 3Fh 26h
LIPSモードの制御命令
LIPS-ヘキサ形式モードの開始 | @@L? | 40h 40h 4Ch 3Fh
LIPSモードへの移行 | ESC ％ ＠ | 1Bh 25h 40h
そのほかの制御命令
右マージンの設定 | ESC ? M | 1Bh 3Fh 4Dh
ヘキサ形式データの設定 | @@C? | 40h 40h 43h 3Fh

PC-PR201／80Aの次の制御命令は無視されます。

機能 | 書式
ブザー | BEL | 07h
セレクト | DC1 | 11h
倍角印字の指定（7ビットコード時） | DC2 | 12h
デセレクト | DC3 | 13h
倍角印字の解除（7ビットコード時） | DC4 | 14h
CGグラフィックモードの指定（7ビットコード時） | ESC # | 1Bh 23h
SHSパイカモード | ESC n 1 | 1Bh 6Eh 31h
NHSパイカモード | ESC n 0 | 1Bh 6Eh 30h
ドラフト指定 | ESC d 0 | 1Bh 64h 30h
ドラフト解除 | ESC d 1 | 1Bh 64h 31h
片方向印字指定 | ESC > | 1Bh 3Eh
片方向印字解除 | ESC ］ | 1Bh 5Dh
ANK／漢字フォントの切り替え | ESC O | 1Bh 4Fh
無視されるコード | ESC k | 1Bh 6Bh
ESC m | 1Bh 6Dh
文字セットの切り替え | FS 0 6 F 1 | 1Ch 30h 36h 46h 2Dh 30h
ホッパの切り替え | FS f | 1Ch 66h

0KCS-330