本体各部の名称とはたらき
本製品の各部の名称とはたらきを説明します。
オプション装着時の本製品の構成について、「オプション／ソフトウェアについて」を参照してください。
本体外観
本体内部
フィーダー
操作パネル各部の名称とはたらき
本体外観
2段カセットペディスタル・AL1+DADF-AQ1装着時

1. | ガラス清掃シート保管BOX ガラス清掃シートを収納するボックスです。
2. | フィーダー まとめてセットした原稿を1枚ずつ原稿台に送って読み込みます。（imageRUNNER ADVANCE C3330をお使いの場合は、フィーダーはオプションです。）
3. | 操作パネル 本製品を操作するのに必要なキーやタッチパネルディスプレー、ランプなどがあります。（→操作パネル各部の名称とはたらき）
4. | カセット1 550枚（80 g/m2）または640枚（64 g/m2）の用紙をセットできます。
5. | カセット2 550枚（80 g/m2）または640枚（64 g/m2）の用紙をセットできます。
6. | LINE 2 G3回線増設キット（2回線）をご使用の際、専用線を差し込みます。
7. | LINE 1 ファクス専用線を差し込みます。
8. | HAND SET ハンドセット・G2をご使用の際、専用線を差し込みます。
9. | EXT. 電話機をご使用の際、専用線を差し込みます。
10. | 除湿スイッチ カセット内の用紙が湿っている場合、用紙を温めて乾かすことで印刷不良を抑えることができます。
11. | 排紙トレイ プリントされた用紙が排紙されます。
12. | USBポート（1） メモリーメディアや外付けハードディスクなどを装着するときに使用します。
13. | 本体右カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまり／針づまりが起きたときには）
14. | 手差しトレイ 手差しで用紙がセットできます。郵便はがきやフリーサイズの用紙はここにセットします。（→手差しトレイに用紙をセットする）
15. | LANポート ネットワークに接続するためのLANケーブルを差し込みます。
16. | USBポート（2） コンピューターに接続するためのUSBケーブルを差し込みます。
17. | USBポート（3） 外付けハードディスクなどを装着するときに使用します。
18. | 主電源スイッチ 「I」側に倒すと主電源が入ります。（→主電源と節電キーについて）
19. | 用紙カセット右上カバー 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。（→紙づまり／針づまりが起きたときには）
20. | 回収トナーカバー 回収トナー容器の交換のときに、このカバーを開けます。
21. | トナー識別マーク 本製品で使用できる純正トナーの種類を表す識別マークです。トナー識別マークと同じアルファベットのトナーを使用してください。

メモ
ハンドセット・G2はオプションです。詳細は、「システムの構成」を参照してください。

本体内部
2段カセットペディスタル・AL1+DADF-AQ1装着時

1. | 本体前カバー トナー容器の交換のときに、このカバーを開けます。
2. | 清掃棒 防塵ガラスの清掃を行うときに使用します。
3. | ドラムユニット プリントする用紙にトナーを付着させるためのユニットです。
4. | トナー容器 トナー容器を交換するときに引き出します。（→消耗品）
5. | 定着器 プリントする用紙にトナーを定着させます。
6. | 両面ユニット 用紙の両面にプリントするための装置です。紙がつまった場合は「紙づまり／針づまりが起きたときには」を参照してください。
7. | 回収トナー容器 使用済みのトナーがここに蓄積されます。（→回収トナー容器の交換）

封筒アタッチメントA/B
封筒をカセットにセットするときに使用します。封筒アタッチメントは、カセット1、2で使用できます。カセットへの装着方法は「封筒をセットする」を参照してください。
封筒アタッチメントA
カセット2で使用できます。封筒は横向きでセットします。

メモ
| 封筒アタッチメントAを使用しないときは、カセット2の収納部分に保管できます。

封筒アタッチメントB
カセット1で使用できます。封筒は縦向きでセットします。
フィーダー
imageRUNNER ADVANCE C3330をお使いの場合は、フィーダーはオプションです。

1. | フィーダーカバー 紙づまりを処理するとき、このカバーを開けます。
2. | 原稿セット表示 原稿給紙トレイに原稿がセットされると点灯します。
3. | スライドガイド 原稿の幅にあわせ、このガイドを調節します。
4. | 原稿給紙トレイ 原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に原稿台に送ることができます。原稿は、読み込む面を上向きにして、セットしてください。
5. | 原稿排紙部 原稿給紙トレイから読み込んだ原稿が排紙されます。
6. | 原稿取り忘れ防止ランプ 原稿排紙中に点灯し、原稿排紙が終わると一定時間点滅するため、原稿の取り忘れを防げます。
7. | 原稿台ガラス ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHPフィルムなどを読み込むときに使用します。
8. | フィーダー原稿読取部 フィーダーから送られた原稿を読み取ります。

注意
原稿給紙トレイのすき間に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。

重要
本製品の内部にクリップなどの異物を落とさないでください。本製品に傷がついたり故障したりする恐れがあります。 原稿台ガラスに本や雑誌などの厚い原稿をセットしてコピーや読み込みを行うときは、フィーダーを強く押さないでください。 排紙口がふさがれると、原稿を破損する恐れがありますので、原稿排紙部には物などを置かないでください。

操作パネル各部の名称とはたらき

1. | ［メインメニュー］ メインメニュー画面を表示します。各ファンクションを使用しているときにメインメニューが表示されていない場合、操作前に［メインメニュー］を押す必要があります。
2. | タッチパネルディスプレー 各機能の設定画面が表示されます。初期設定では6個のファンクションキーが表示されます。
3. | テンキー 数値を入力するときに押します。
4. | 節電キー 本製品をスリープ状態にしたり、スリープ状態を解除したりするときに押します。本製品がスリープ状態に入るとボタンが点灯し、スリープ状態が解除されると消灯します。 オートスリープについては、「節電キーについて」を参照してください。
5. | 設定／登録キー 各種の登録や機能の設定をするときに押します。
6. | カウンター／機器情報キー タッチパネルディスプレーにコピーやプリントの総枚数を表示するときに押します。
7. | クリアキー 入力した数字や文字を取り消すときに押します。
8. | ストップキー 読み込みジョブ、コピージョブ、ファクスジョブ（読み込みのみ）などの進行中の動作を止めるときに押します。
9. | スタートキー 動作（読み込み）を開始するときに押します。
10. | 主電源ランプ 本体主電源が入っているときは点灯、入っていないときは消灯しています。
11. | エラーランプ 本製品にトラブルが発生したときに点滅または点灯します。点滅の場合はタッチパネルディスプレーに表示されるメッセージに従ってトラブルの対処をしてください。エラーランプが赤色に点灯し続ける場合は担当サービスにご連絡ください。
12. | 実行／メモリーランプ 本製品が動作中は緑色に点滅します。待機中のジョブやメモリー受信文書があるときは緑色に点灯します。ただし、［スリープ時の消費電力］（設定／登録）を「少ない」に設定し、本製品が完全なスリープ状態になっている場合は、メモリー受信文書があっても点灯しません。（→スリープ時の消費電力を設定する）
13. | リセットキー 設定したモードを標準モードに戻すときに押します。
14. | ID（認証）キー User AuthenticationやDepartmentID Authenticationなどのログインサービスを使用している場合、ログイン／ログアウトするときに押します。
15. | 操作ペン タッチパネルディスプレーを操作するときに使用します。
16. | ［状況確認/中止］ ジョブ状況の確認、プリントの中止などを行うときに押します。また、用紙の残量など本製品の状況を確認できます。
17. | ［宛先/転送の設定］ Eメールアドレスやファクス番号の登録、受信した文書の転送先を設定するときに使用します。
18. | ［カスタムメニュー］ カスタムメニューとして登録している機能を表示します。
19. | 輝度調整ダイヤル 画面の明るさを調整します。
20. | 音量調整キー ファクス送信・受信のアラーム音量や通信音量などの調整画面を表示させたいときに押します。

操作パネルの角度を調節する
操作パネルの角度は以下のように調節できます。

重要
操作パネルの角度を調節するときは、無理に押したり引いたりしないでください。

メモ
本製品に装着するオプションの詳細については、「オプション／ソフトウェアについて」を参照してください。

0KCS-005