VFUの簡易セット
ページ長、ボトム領域（ミシン目スキップ行数）、垂直タブ位置（VFUのチャネル2）をパラメータによって設定します。

JIS | ESC v <ページ長（2バイト）>，<ボトム領域（2バイト）>，<垂直タブ位置1（2バイト）>，…，<垂直タブ位置n（2バイト）>.
16進数 | 1Bh 76h <ページ長（2バイト）> 2Ch <ボトム領域（2バイト）>2Ch <垂直タブ位置1（2バイト）> 2Ch…2Ch <垂直タブ位置n（2バイト）> 2Eh

| <ページ長（2バイト）>
| 1ページの行数を指定します。
単位： | 6LPI（1インチあたり6行）
範囲： | 00～99（10進数）
| 「00」を指定すると、VFUが初期化されます。この場合、ボトム位置以降のパラメータを指定しても印字データとなります。
| <ボトム領域（2バイト）>
| ページ下端で印字しない行数（ミシン目スキップ行数）を指定します。
単位： | 6LPI（1インチあたり6行）
範囲： | 00～99（10進数）
| 指定を省略すると、ボトム領域は初期化されます。
| <垂直タブ位置1（2バイト）>…<垂直タブ位置n（2バイト）>
| 垂直タブを2行目から最終行までの任意の行に設定します。
単位： | 6LPI（1インチあたり6行）
範囲： | 02～99（10進数）
| 指定を省略すると、垂直タブ位置は初期化されます。

| パラメータが正しくない場合、VFUは初期化されます。

| VFUのセット開始 GS

0KCS-305