手動でホチキスする（マニュアルステイプル）
ホチキスしないままプリントしてしまった用紙をホチキスしたい場合、オプションのインナーフィニッシャー・G1を使って、一部ずつ手動でホチキスすることができます。
マニュアルステイプル機能を使うには、オプションのインナーフィニッシャー・G1が必要です。

1.
インナーフィニッシャー・G1のスリット部に、用紙束のホチキスしたい角を差し込む
*ステイプルボタン
用紙束のオモテ面を下にして、まっすぐに差し込みます。
用紙束を検知するとステイプルボタンが点灯します。
2.
ホチキスする
片手で用紙束を持ち、もう片方の手でステイプルボタンを押す
ステイプルボタンを押さなくても、［ホチキスモード時のホチキス実行時間］で設定された時間が経過すると、ホチキス動作が自動で実行されます。

メモ
用紙が検知されてからホチキス動作が実行されるまでの時間は、［調整/メンテナンス］（設定／登録）の［ホチキスモード時のホチキス実行時間］で変更できます。（→手動ホチキス（マニュアルステイプル）の実行時間を設定する）

3.
用紙束を引き抜く
ステイプルボタンが消灯してから用紙束を引き抜いてください。

重要
プリントジョブの実行中にマニュアルステイプルはできません。 マニュアルステイプル中に受け付けたプリントジョブは、ホチキス動作が完了してから実行されます。 厚さ4 mmまでの用紙束をホチキスできます。

0KCS-3KL