リモートオペレーションについて
リモートオペレーションを有効にすると、本体のタッチパネルディスプレーと同様の操作画面をコンピューターに表示することができるため、離れた場所からの設定やジョブの実行が可能になります。

メモ
工場出荷時は、リモートオペレーション設定がOFFになっています。

リモートオペレーションを有効にする
1.
(設定／登録)を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［リモートオペレーション設定］を押す
3.
［ON］を押したあと、［OK］を押す
パスワードの設定をする場合は、［パスワード］を押して、設定するパスワードを入力します。

重要
本操作は権限のあるユーザーのみ行えます。詳しくは、「本製品における管理者設定について」を参照してください。 設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「お使いになる前に」を参照してください。

メモ
パスワードは8文字まで入力することができます。

0KCS-01Y