LIPSの制御命令によるユーザーページの登録
LIPSの制御命令で作成されたフォームデータを送り、ユーザーページの登録を行います。

JIS | ESC | ' <総バイト数（2バイト）>［ユーザーページ番号（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Ch 27h 00h 01h［ユーザーページ番号（1バイト）］

| <総バイト数（2バイト）>＝0バイト（00h 01h） ［ユーザーページ番号（1バイト）］ フォームデータを登録するユーザーページを指定します。
値 | 設定内容
0 | ユーザーページ1にフォームを登録します。
1 | ユーザーページ2にフォームを登録します。

| 本制御命令を受信すると、ユーザーページの登録が開始され、はじめに送られてくる転送命令（ESC K）以降をLIPSの制御命令または文字データとして解釈し、フォームを登録します。メニューの設定値「HEX／LIPS機能」が「無効」の場合には、本命令は無視されます。転送命令の書式は次のとおりです。 <データ数（2バイト）>には、フォームデータの総バイト数（01h 00h～FFh 7Fh）を設定します。ただし、データ数の指定は、第1バイト＋第2バイトx256となります。 LIPSの制御命令でフォームデータを登録している間は、LIPS以外の制御命令は無効になります。 本制御命令を受信するとパラメータリセット処理が行われ、印字データがある場合はそのページを印字して排紙したあと、ページ登録を開始します。 ユーザーページの印字方向（ポートレイト／ランドスケープ）および用紙サイズは、本エミュレーションモードの設定（ページフォーマットおよび用紙サイズの設定）にしたがいます。 なお、LIPSの制御命令は、メニューの「LIPSフォーム」で「LIPS2」または「LIPS4」から選択できます。

| LIPSの制御命令によるページ登録中は、VDMモード以外で制御命令としてESC :が送られると、指定バイト数のLIPSの制御命令が送られていなくてもフォーム登録を終了します。VDMモード中のハードリセット命令やソフトリセット命令でもフォーム登録は終了します。 また、登録中はLIPSの自動改ページモードはOFFになり、垂直方向の移動命令による自動改ページは行われません。 なお、次の制御命令およびデータは無視または無効になります。 改ページ命令FF ハード・リセット命令ESC c エミュレーション・モード開始命令ESC % 1 コメント表示命令1／2／3 ESC p y ESC \、 ESC p 0 y ESC \、ESC [ & y 給紙モード設定命令ESC [ q オーバーレイ印字開始／終了命令ESC [ & w 文字セット削除命令ESC [ & p 1文字登録命令バイナリ／ヘキサESC [ . q、ESC [ / q 文字セット登録命令バイナリ／ヘキサESC [ . p、ESC [ / p また、メニューのその他グループの「LIPSフォーム」の設定が「LIPS2」の場合、次のLIPSの制御命令は転送命令以降は無効になります。また、「LIPSフォーム」の設定が「LIPS4」の場合、次の制御命令は転送命令以降に「オーバーレイ・ページ登録開始ESC [ 1 & s」を受信すると無効になります。 ソフト・リセット命令ESC < オーバーレイ・ページ登録開始ESC [ 1 & s ページ・フォーマット選択命令ESC [ p ジョブ開始終了命令ESC P J なお、「LIPSフォーム」の設定が「LIPS4」の場合は、転送命令以降で「オーバーレイ・ページ登録開始［ESC 1 & s」を送らないと登録が開始されません。 また、「LIPSフォーム」の設定に関係なく、「オーバーレイ・ページ登録終了［ESC 0 & s」を受信するとLIPSのページ登録を終了します。 「LIPS4」のオーバーレイ・ページ登録開始［ESC 1 & sで登録するページ番号は、本命令で登録するページ番号と同じでなければなりません。 メニューのその他のグループの「登録レベル」の設定が「永久」の場合、ジョブが終了しても登録ページは保持されます。

| 「ページオーバーレイ機能」 「フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）」

0KCS-1XK