本製品における管理者設定について
本製品には、標準で2つのログインサービスが用意されています。User AuthenticationとDepartmentID Authenticationです。
各ログインサービスは管理者によって管理できます。
管理者を設定することにより、設定／登録画面での一般ユーザーの操作を制限できます。本製品で設定できる管理者は4種類です。4種類のうちNetworkAdmin、DeviceAdminは、Administrator、システム管理者と比べて権限が制限されています。
各管理者、一般ユーザーの権限はロールによって設定されます。権限の詳細は「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM アドミニストレーターガイド」を参照してください。
管理者権限により操作が可能となる設定／登録の項目については、「管理者の設定可能項目一覧（タッチパネルディスプレー）」と「管理者の設定可能項目一覧（リモートUI）」を参照してください。
User Authentication
Administrator
NetworkAdmin
DeviceAdmin
DepartmentID Authentication
システム管理者
User Authentication
Administrator
Administratorは、本製品のシステム全般に関する設定を行うことができます。
NetworkAdmin
NetworkAdminは、主にネットワーク関係の設定を管理できます。ネットワーク接続に必要なIPアドレス設定や、セキュリティー対策としてIPSecやSNMPなどの設定を行うことができます。
必要に応じてAdministratorが設定します。
DeviceAdmin
DeviceAdminは、主に本体に関する設定を行えます。用紙種類の管理設定や、送受信のファンクション設定などに関連した設定を行うことができます。
必要に応じてAdministratorが設定します。
DepartmentID Authentication
システム管理者
システム管理者は、本製品のシステム全般に関する設定を行うことができます。
システム管理者情報の設定については、「システム管理者情報を設定する」を参照してください。
0KCS-449