塗りつぶし選択命令（FT）
指定された図形を塗りつぶすときの塗りつぶし方法を選択します。

JIS | FT《種類（i）《，間隔（sd）《，角度（sd）》》》；
16進数 | 46h 54h《種類（i）《2Ch間隔（sd）《2Ch角度（sd）》》》3Bh

| 《種類（i）》
領域の塗りつぶし方法を選択します。
値 | 設定内容
1 | 双方向塗りつぶし（間隔はPT命令に依存） |
2 | 単方向塗りつぶし（間隔はPT命令に依存） |
3 | ハッチング |
4 | クロスハッチング |
5 | 双方向ユーザー指定タイプ （塗りつぶしパターン命令UFで指定） |
6 | 単方向ユーザー指定タイプ （塗りつぶしパターン命令UFで指定） |
省略値： | 1
《間隔（sd）》
ハッチングおよびクロスハッチングの平行線の間隔を指定します。 間隔を指定する座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。
省略値： | スケーリングポイントP1、P2の対角の距離の1％
ただし、間隔0のときはPT命令によるペンの太さになります。
《角度（i）》
塗りつぶしを行う線の角度を指定します。
指定範囲： | 水平線から反時計方向の角度
省略値： | 0度
0度では水平線、90度では垂直線となります。 双方向／単方向塗りつぶしでは無効になり、直前のFT 命令で設定されている角度が使用されます。

| 「種類」で双方向塗りつぶし「1」を選択した場合、「線の種類選択命令LT」で直線以外の線種が設定されているときは単方向塗りつぶし「2」になります。

| 本エミュレーションモードの双方向塗りつぶしのシェーディングパターンは、HP7550Bと異なり、つねに右方向から縦線を描画します。

| 塗りつぶし間隔設定命令（PT） PT 塗りつぶしパターン命令（UF） UF

0KCS-23U