読み取りサイズを指定／登録する
［自動］で読み取れない原稿を使用するときや、とくにサイズを指定する必要があるときに設定します。指定したサイズを登録することもできます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
読み取りサイズを指定する
読み取りサイズを登録する
読み取りサイズを指定する
1.
［ファクス］→宛先を指定→読み取りサイズを押す
2.
読み取りサイズを選択
A/Bサイズを選択する：
A3より長い不定形サイズを選択する：
A3より小さな不定形サイズを選択する：
読み取りサイズを数値で指定する：
登録されている読み取りサイズを選択する：
A/Bサイズを選択する：
「A/Bサイズ」から読み取りサイズを選択
用紙いっぱいに画像があるA3 サイズの原稿を、画像が欠けないように読み取る場合は、原稿を原稿台ガラスにセットし［A3+］を押します。（→基本的な使いかた）
A3より長い不定形サイズを選択する：
［長尺原稿］を押す
長尺原稿（ヨコ方向の長さが432～630 mmの原稿）を読み込む場合は、［長尺原稿］を押します。

重要
長尺原稿（ヨコ方向の長さが432～630 mmの原稿）を読み込む場合は、読み込み時および排紙時に、原稿に手をそえて支えるようにしてください。

A3より小さな不定形サイズを選択する：
［フリーサイズ］を押す

メモ
両面原稿を読み込むことができます。

読み取りサイズを数値で指定する：
［任意に指定］を押す
［X］、［Y］を押す→テンキーを使用して、mm単位で用紙サイズを入力→［OK］を押す
原稿台ガラス
*読み取られるエリア
登録されている読み取りサイズを選択する：
［任意に指定］を押す→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を選択→［OK］を押す
3.
［OK］を押す
読み取りサイズを登録する
1.
［ファクス］→読み取りサイズを押す
2.
［任意に指定］を押す
3.
［サイズ登録］→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を押す
4.
［X］、［Y］を押す→mm単位で読み取りサイズを入力→［OK］を押す
5.
［設定取消］→［キャンセル］を押す

重要
次のような原稿は、［自動］では読み取りすることはできません。読み取りサイズを選択してください。 定形サイズ以外の原稿 OHPフィルムなど透明度の高い原稿 地色が極端に濃い原稿 B6未満の原稿 ダイレクト送信、手動送信の場合、原稿をフィーダーにセットすると、読み取りサイズの設定は無効になります。 ［任意に指定］設定時は次のことに注意してください。 原稿台ガラスにセットします。 フィーダーにセットして［ダイレクト送信］を設定したときは、両面読み込みはできません。片面ずつ読み込んでください。 ［済スタンプ］は選択できません。 送信する画像は回転されません。 ［長尺原稿］設定時は次のことに注意してください。 原稿はフィーダーにセットします。 倍率100％のみ指定できます。 ［フリーサイズ］設定時は次のことに注意してください。 原稿はフィーダーにセットします。

メモ
B5サイズの原稿をタテ置きで送信するときは、B4短尺で送信されます。ヨコ置きのときは、A4として送信されます。

0KCS-0L5