スキャナーを選択する
スキャナードライバーを初めて使うときは、Color Network ScanGear 2 Toolでスキャナーの選択をする必要があります。
1.
［］（スタート）→［プログラム］（または［すべてのプログラム］）→［Color Network ScanGear 2］→［Color Network ScanGear 2 Tool］を選択
Windows 8/Server 2012の場合：［スタート］画面の［Color Network ScanGear 2 Tool］のタイルをクリックまたはタップ
Windows 8.1の場合：［スタート］画面左下の［］→［アプリ］画面の［Color Network ScanGear 2 Tool］のタイルをクリックまたはタップ
→画面がデスクトップに切り替わり、Color Network ScanGear 2 Toolが起動します。
2.
スキャナーを選択
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する：
スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定する：
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する：
[ネットワーク上のスキャナーを探索]を選択
［探索結果のアドレス表示］から［IPアドレス］または［IPアドレスまたはホスト名］を選択→［探索］をクリック
[探索結果]リストボックスから使用するスキャナーをクリックして選択→［OK］をクリック

メモ
サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）内のスキャナーのみ検索されます。 ホスト名で検索結果を表示するには、DNSにデバイスを登録し、逆引き設定しておく必要があります。登録されていない場合には、検索時間が長くなり、検索結果がIPアドレスで表示されます。DNSの設定については、本体付属のマニュアルを参照するか、ネットワーク管理者にご確認ください。

スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定する：
[アドレスを指定]を選択
ＩＰアドレスまたはホスト名を入力→［OK］をクリック

メモ
サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）外のIPアドレス・ホスト名も指定できます。 IPv4で接続するスキャナーのIPアドレスを指定する場合は、次の形式で入力してください。 XXX.XXX.XXX.XXX （XXXは、0～255の10進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、ピリオド（.）です。） お使いのスキャナーがIPv6でネットワーク接続されている場合には、次の形式でIPアドレスを指定してください。 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX （XXXXは、16ビットの16進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、英字（a～f、A～F）、コロン（:）です。） 入力例） 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee 各セクション内の数字が0で始まるときは、先行する0を省略することができます。 入力例） f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 0のセクションが連続するときは、::で省略することができます。（ただし、省略できるのは、連続する1箇所に限ります。） 入力例 1） 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc 入力例 2） 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc ホスト名を指定する場合は、「ホスト名」のみの形式でも、「ホスト名+サブドメイン名＋ドメイン名」の形式でも可能です。 ホスト名のみの入力例） Server1234 ホスト名＋サブドメイン名＋ドメイン名の入力例） Server1234.canon.co.jp ＩＰアドレスまたはホスト名の確認方法については、本体付属のマニュアルを参照してください。

3.
［スキャナー情報］を確認→［終了］をクリック
選択したスキャナーが使用できるかどうかを確認するには、［接続テスト］をクリックします。

メモ
Color Network ScanGear 2 Toolは、スキャナードライバー（Color Network ScanGear 2）と同時に起動させることはできません。 お使いのOSなど、環境によって画面が異なることがあります。

0KCS-408