図形をアウトラインPDFに変換するときの機能の設定をする
図形をアウトライン化したファイルを生成するときの、原稿に含まれる線画の認識率を変更できます。
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［ファイル生成］を押す
3.
［アウトライン設定］を押す
4.
<図形のアウトライン化>の［ON］→<図形と認識するレベル>の各項目を設定

設定項目：
<図形と認識するレベル>：
［普通］： | 標準的な認識レベルを設定します。（データサイズは小さくなります）
［やや高い］： | 認識レベル、データサイズ共に、［普通］と［高い］の中間になります。
［高い］： | もっとも高い認識レベルを設定します。（データサイズは大きくなります）

メモ
<図形と認識するレベル>は、認識レベルを上げるごとにデータサイズも大きくなります。最初は「普通」、望ましい結果が得られなければ「やや高い」、「高い」の順で認識レベルを上げていくことをおすすめします。

背景画質のレベルを設定するときは、<背景画質のレベル>の各項目を設定します。

設定項目：
<背景画質のレベル>：
［データサイズ優先］： | 送信時のデータサイズは小さくなりますが、背景として認識される部分の画質は低画質になります。
［普通］： | データサイズ、背景として認識される部分の画質共に、［データサイズ優先］と［画質優先］の中間になります。
［画質優先］： | データサイズは大きくなりますが、背景として認識される部分の画質は高画質になります。

図形のアウトライン化を行わない場合は、［OFF］を押します。
5.
［OK］を押す

メモ
ファクス、Iファクスの送信では、この設定は無効になります。

0KCS-07K