Enter RTL Mode命令（[ESC] % # A）
送られてきたデータをHP RTLコマンドとして読み込みます。

JIS | ESC % # A
16進数 | 1Bh 25h # 41h

値 | 設定内容
0 | HP RTLモードの現在のペンの位置およびパレットの状態は、実行前の状態に設定されます。
1 | HP RTLモードの現在のペンの位置は、HP-GL/2モードの現在のペンの位置に設定されます。 HP RTLモードのパレットの状態は、実行前の状態に設定されます。
2 | HP RTLモードの現在のペンの位置は、実行前の状態に設定されます。 HP RTLモードのパレットの状態は、HP-GL/2モードの現在の状態に設定されます。
3 | HP RTLモードの現在のペンの位置およびパレットの状態は、HP-GL/2モードの現在の状態に設定されます。
| 省略値： 0

0KCS-2AK