調整／メンテナンス
調整／メンテナンス：画質調整
調整／メンテナンス：動作調整
調整／メンテナンス：メンテナンス
調整／メンテナンス：画質調整

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［自動階調補正］ （→階調や濃度を自動補正する） | フル補正*1時（テストプリントあり）： 用紙選択、プリント開始キー（3回）、読込開始キー（3回） クイック補正時（テストプリントなし）： 開始キー | - | × | ×
［濃度補正］ （→濃度を補正する） | コピー/スキャンして保存 (ボックス)、送信/スキャンして保存 (ボックス以外) の白黒スキャン、送信/スキャンして保存 (ボックス以外) のカラースキャン 各9段階 | 5段階 | × | ×
［濃度ムラ補正］ （→濃度ムラを補正する） | 濃度計による補正、目視による補正 | - | × | ×
［自動色ずれ補正］（→色ずれを自動的に補正する） | 開始キー | - | × | ×
［フルカラー時の鮮やかさ設定］（→フルカラー時の色味を鮮やかにする） | 標準、レベル1、レベル2 | 標準 | × | ×
［ズーム微調整］ （→ズームの微調整をする） | X：－ 1.0 % ～＋ 1.0 %（0.1 % 間隔） Y：－ 1.0 % ～＋ 1.0 %（0.1 % 間隔） | X：0% Y：0% | × | ×
［ディザパターンの設定］（→ディザパターンを設定する） | パターン1、パターン2 | パターン1 | × | ×
［カラー印刷時のトナー量補正］（→カラー印刷時のトナー量を抑える） | OFF、レベル1、レベル2 | OFF | × | ×
［塗りつぶしエリアの画像調整モード］（→塗りつぶし部分のムラを補正する） | モード1、モード2、モード3 | モード1 | × | ×

*1　imageRUNNER ADVANCE C3330では、オプション装着時に表示される項目です。
調整／メンテナンス：動作調整

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［中とじ針頭出し］*1 （→中とじユニットの針の頭出しをする） | 開始キー | - | × | ×
［中とじ位置変更］*1 （→中とじ位置を変更する） | －2.00～＋2.00 mm（0.25mm間隔） | 0.00 mm | × | ×
［ホチキスモード時のホチキス実行時間］*1（→手動ホチキス（マニュアルステイプル）の実行時間を設定する） | 1～5秒 | 3秒 | × | ×

*1　オプション装着時に表示される項目です。
調整／メンテナンス：メンテナンス

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の設定 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［本体内のクリーニング］（→プリントが汚れる（本体内のクリーニング）） | 開始キー | - | × | ×
［フィーダーのクリーニング］*1 （→原稿が汚れる（フィーダーのクリーニング）） | 開始キー | - | × | ×

*1　imageRUNNER ADVANCE C3330では、オプション装着時に表示される項目です。
0KCS-046