手動モード
手動モードの拡大／縮小を行う場合は、メニューのレイアウトグループの「拡大／縮小」で［手動］を設定し、「拡大／縮小率」で目的の倍率を指定します。
倍率を1％単位で指定し、作図データを拡大または縮小して印刷します。
たとえば、作図データに有効印字領域からはずれる部分がある場合に手動モードで縮小率を小さく設定すれば、作図データを損なうことなく印字できます。
手動モードの拡大／縮小
クリップには関係なく作図データを指定された倍率で拡大／縮小します。プロッターの原点を基準（ 左下原点または中央原点）にして、出力用紙サイズのiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域内（用紙の各端から5 mm内側）に印刷します。 このとき、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域（用紙の各端から5 mm内側）を越えた部分に作図データがある場合はその部分が印刷されません。

| 「作図データを拡大／縮小して印刷する（拡大／縮小）」 「拡大／縮小時の倍率を設定する（拡大／縮小率）」

0KCS-20E