複写用紙のオーバーレイ印字開始（[ESX] 01h 00h 05h [SP] ?p）
複写用紙機能を使用したオーバーレイ印字を開始します。

JIS | ESX 01h 00h 05h SP ？ p［共通ページ番号（1バイト）］，<複写枚数（1バイト）>
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 05h 20h 3Fh 70h［共通ページ番号（1バイト）］2Ch<複写枚数（1バイト）>

| ［共通ページ番号（1バイト）］
| 全ページにオーバーレイ印字するフォームのページを指定します。
値 | 設定内容
4Bh | 共通ページ（K）の複写用紙のフォーム
00h | ユーザーページ1のオーバーレイのフォーム
01h | ユーザーページ2のオーバーレイのフォーム
| 全ページにオーバーレイ印字するフォームとして、複写用紙機能の共通ページに登録したフォームのほか、ページオーバーレイ機能のユーザーページ1・2のフォームが使用できます。 ただし、「01h」（ユーザーページ2）を指定した場合、メニューの「システムオーバーレイ」でオーバーレイ番号（1～5）が設定されている場合は、そのページもオーバーレイ印字されます。
| <複写枚数（1バイト）>
| 各ページを複写する枚数を指定します。
範囲： | 1～5

| 共通ページのフォームは全ページに、複写ページのフォームはそれぞれのページにオーバーレイ印字されます。なお、本制御命令で複写用紙機能を開始しても、その時点では印字は行われずに、通常のページを排紙するときにオーバーレイ印字が行われます。ただし、現在のページに印字データがあるときに本制御命令を受け取った場合は、複写用紙機能は次ページから有効になります。

| 「複写用紙機能」

0KCS-2RY