手動でファクスを送信する（手動送信）
ハンドセット・G2を装着すると、相手と通話してから原稿を送信できます。
通話機能は、電話機またはハンドセット・G2装着時に使用できます。（→ハンドセット・G2）
電話をかけてからファクスを送信する
電話をうけてからファクスを送信する

重要
回線を増設したときに、手動送信できるのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。 2枚以上の原稿の手動送信は、フィーダー使用時のみ利用できます。 手動送信の途中で中止すると、ファクス通信管理レポートや状況確認／中止画面の［送信］のジョブ履歴で送信された枚数を確認できます。 ［管理設定］（設定／登録）の［部門別ID管理］にある［ファンクション制限］の設定を「OFF」にした（部門別ID管理の対象から外した）ファンクションがある場合は、ダイレクト送信できません。（→部門別ID管理を設定する） 手動送信では［プレビュー］を設定しても有効になりません。

0KCS-0K9