ポーズキーの時間を設定する
ファクス送信時のポーズの秒数を設定します。
海外との通信は、通信距離が長く、ルートも複雑になります。このため、一度に国際電話識別番号、国番号、相手先ファクス番号をダイヤルしても相手にうまくつながらないときがあります。このようなときは、国際電話識別番号のあとにポーズを入れます。ポーズを入れるとポーズを入れた箇所に待ち時間を入れてダイヤル送信するため、相手につながりやすくなります。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

メモ
ポーズは、ファクス送信で宛先のファクス番号を入力する画面で入れられます。（→こんなことができます）

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［ポーズ時間セット］を押す
4.
［－］［＋］を押してポーズ時間を指定→［OK］を押す

メモ
ファクス番号の末尾にポーズを入れた場合、ポーズ時間は10秒（固定）になります。

0KCS-09Y