円プロット命令（CI）
現在のペン位置を中心として、指定の半径の円を描きます。

JIS | CI<半径（sd）>《，分解能（sd）》；
16進数 | 43h 49h<半径（sd）>《2Ch 分解能（sd）》3Bh

| <半径（sd）>
円の半径を指定します。円プロットの開始点は、半径が正の値のときは現在のペン位置から見て0度、負の値のときは180度の位置になります。 半径は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットで指定します。
《分解能（sd）》
円の滑らかさを指定します。円は実際はいくつかの直線（弦）に分けて描かれます。この弦の長さを分解能モード（角度／偏倚）に従って指定します。
省略値： | 5度（角度モード）
| 分解能の指定によって、正方形、正五角形、正六角形などを描画することも可能です。 本命令で円を描いた場合、現在のペン位置およびペン状態（UP／DOWN）は本命令実行前の状態に戻ります。
| ペン移動命令（絶対座標）（PA） PA

0KCS-233