モデムダイヤルインを有効にする
1本の電話回線に2つの電話番号を持たせ、2回線接続しているように使用できます。FAXボードの装着状態により、最大で4回線接続しているようにファクスを送受信できます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

重要
リモートFAX送信キットでファクス機能を使用している場合、本機能の設定をリモートファクスサーバー機と同じにしてください。

メモ
モデムダイヤルインを利用するには、契約電話会社とダイヤルインの契約をする必要があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［モデムダイヤルイン設定］を押す
4.
適用させる回線を［ON］→［OK］を押す
モデムダイヤルインを設定しない場合は［OFF］を押します。
表示される回線は、オプションの装着状況により次のようになります。
スーパーG3FAXボード装着時：回線1
スーパーG3FAXボード装着+G3回線増設キット（2回線）追加時：回線1、回線2

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-0A8