ファイルサーバーのアドレスを登録する
読み込んだ原稿をファイルサーバーに保存するためのプロトコルやホスト名、フォルダーへのパスなどを登録できます。
1.
［スキャンして送信］→［アドレス帳］を押す
2.
［登録/その他］を押す
3.
［登録/編集］を押す
4.
［新規宛先の登録］を押す
5.
［ファイル］を押す
6.
宛先表指定ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
7.
［名称］を押す
8.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
9.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］を押す

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの１文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。

10.
［次へ］を押す
11.
<プロトコル ：>ドロップダウンリストを押す→プロトコルを選択

メモ
使用できるプロトコルについては「キーボード画面を使ってファイルサーバーを指定する」を参照してください。

12.
［ホスト名］を押す
13.
ホスト名を入力→［OK］を押す
<プロトコル ：>で［WebDAV］を選択した場合は［次へ］を押します。
14.
［フォルダーへのパス］を押す
15.
フォルダーへのパスを入力→［OK］を押す
16.
［ユーザー名］を押す
17.
ユーザー名を入力→［OK］を押す
18.
［パスワード］を押す
19.
パスワードを入力→［OK］を押す
［送信前に確認画面を表示］を「ON」に設定したファイルサーバーへ送信する際には、毎回パスワードの入力画面が表示されます。
また、グループ宛先に登録するファイルサーバーについては、あらかじめ［送信前に確認画面を表示］を「OFF」に設定してください。「ON」に設定したファイルサーバーを含むグループ宛先を指定しても、送信することができません。
プロトコルに［Windows (SMB)］を選択したときは、［参照］を押してネットワーク上のファイルサーバーを指定できます。［参照］の使いかたについては、「参照ボタンを使ってファイルサーバーを指定する（Windows(SMB)）」を参照してください。
プロトコルに［Windows (SMB)］を選択したときは、［ホスト検索］を押してネットワーク上のファイルサーバーを指定できます。［ホスト検索］の使いかたについては、「ホスト検索ボタンを使ってファイルサーバーを指定する（Windows(SMB)）」を参照してください。
［接続確認］を押してファイルサーバーへの接続を確認できます。エラーメッセージが表示された場合は、手順11～19の設定内容を確認してください。

メモ
［送信前に確認画面を表示］を「ON」に設定した宛先を転送先として指定したときは、パスワードを入力する画面は表示されません。登録したパスワードを使用して、そのまま転送されます。 User Authenticationなどのログインサービスでユーザー管理を行っている場合、いくつかの送信機能使用時に表示される認証画面に、あらかじめ認証情報が入力されているように設定できます。（→送信操作時の認証方式の設定） 認証方式の設定によっては、パスワードの入力画面が表示されない場合もあります。 ファイルサーバーへのログインユーザー名およびパスワードについては、サーバーの管理者にお問い合わせください。 WebDAVの接続確認では、HTTPのHEADメソッドを使用して接続確認を行います。「フォルダーへのパス」で指定されているフォルダーに対してHEADメソッドによりアクセスします。該当フォルダーが、HEADによるアクセスが禁止されている場合、接続確認はエラーになります。HEADによるアクセスを禁止する設定の一例を以下に示します。 IIS7：対象フォルダーのWebDAVオーサリング規則のアクセス許可の「ソース」にチェックがついていない場合、HEADによるアクセスができません。 Apache：httpd.confで、<Limit>ディレクティブを使用し、HEADを記載しない場合、HEADによるアクセスができません。 AdvancedBox WebDAVサーバー：HEADによるアクセスは常に禁止となります。

20.
［OK］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、「Eメールアドレスを登録する」の手順14に準じて操作を行ってください。
21.
［閉じる］→［OK］を押す

メモ
ファイルサーバーへ送信するときの設定の例については、SMB/CIFSネットワークの「ファイルサーバーの設定」とTCP/IPネットワークの「ファイルサーバーの設定」を参照してください。 UPNを使用できるのは、Active Directoryで運用されているドメインに属するコンピューターへ送信するときのみです。

0KCS-0W6