実寸で縦に印刷する【実寸縦：Fmode 1】
ESC／Pプリンターにカット紙を縦置きにセットして印字するときのデータを、実寸のサイズでポートレイト（縦置きと同じ印字結果になる）で印字します。
改行ピッチ、文字間隔は、ESC／Pプリンターと同一です。
用紙サイズ
A3、B4、A4、B5、A5、はがきの6種類のサイズの用紙を使用できます。
用紙サイズは、メニュー操作または制御命令で設定したサイズになります。
ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
初期状態の用紙サイズは、A4になります。
文字の印字
ANK文字および漢字を10ポイントの文字フォントで印字します。ただし、メニューの「漢字サイズ」によって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります（ANK文字は10ポイントのままです）。
イメージの印字
ESC／Pプリンターの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、ドットを拡大して印字します。
印字領域
第1文字目の印字位置
TOF行は用紙の上端から約22 mmの位置になり、第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左端とほぼ同じ位置になります。
印字データの折り返し位置
メニューの「右マージン既定値」の設定によって、行の折り返しかたが変わります。初期状態は［136桁］に設定されています。

［136桁］： | 用紙サイズに関係なく印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
［右端］： | 印字する用紙サイズの有効印字領域の右端（用紙端から5mm内側）が折り返し位置になります。右端を越えた印字データは、次行の左端に折り返して印字します。

「右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）」
ページ長
メニューの「単票用紙長」の「設定方法」が［システム］（初期状態）に設定されているときは、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置はESC／Pプリンターのカットシートフィーダーが用紙の終わりを検出する位置とほぼ同じ位置です。「単票用紙長」の「設定方法」で［任意設定］を設定したときは、「単票用紙長」の「任意設定値」で設定されたページ長になります。
「カット紙のページ長を設定する（単票用紙長）」
0KCS-1K7