クリップモードを設定する（クリップモード）
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズにセットされた用紙に対して作図できる範囲を選択します。
プリンタークリップ
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの有効印字領域（用紙の各端から5 mm内側）を作図範囲にします。
プロッタークリップ
プロッターごとに設定されたプロット限界（ペンが移動可能な最大範囲）を作図範囲にします。
用紙クリップ
用紙サイズをそのまま作図範囲にします。

| たとえば、A3サイズの用紙を使用する場合、それぞれのクリップモードでの作図範囲は次のようになります（図はHP7550Bの場合です）。

| ［用紙クリップ］を選択した場合、有効印字領域を超える部分が印刷されない場合があります。

| 「作図範囲」

0KCS-21C