VFUの実行
VFUを実行します。

JIS | US <チャネル番号／改行数（1バイト）>
16進数 | 1Fh<チャネル番号／改行数（1バイト）>

| 以降のデータは印字データとなります。

| <チャネル番号／改行数（1バイト）>
| VFUで設定したチャネルの垂直位置への移動、または任意に指定した改行数の改行を行います。以下のように値で設定内容が変わります。
| <チャネル番号（1バイト）>の場合
| 垂直方向に移動するチャネル番号を指定します。
範囲： | 01h～06h
| 現在行以降で指定したチャネルに『1』が設定されている行まで印字位置を垂直移動します。 指定されたチャネルに『1』が設定されていない場合は、TOF行まで用紙を送ります（改ページ）。また、ボトム領域は自動的に送られます。
| <改行数（1バイト）>の場合
| 改行数を、実際に改行する行数＋16を16進数で指定します。
範囲： | 10h～58h（0～72行）
| たとえば、5行改行する場合は15h（5＋16）、10行では1Ah（10＋16）を指定します。

| メニューの印字動作グループの「印字指令」を「CRなど」に設定した場合は、復帰動作を行ったあとでVFUが実行されます。「CRのみ」に設定した場合は、行バッファーにデータがあると本制御命令は無効になります。

| VFUのセット開始 GS

0KCS-303