プリント優先順位を設定する
優先順位を高く設定した機能のジョブが、現在実行中のジョブの次に優先してプリントされます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［印刷動作］を押す
3.
［プリント優先順位］を押す
4.
プリント優先順位を選択→［OK］を押す
［1］を選ぶと、最優先に設定されます。
<受信/ファクス>は、FAXボードを装着している場合に表示されます。
<受信>はFAXボードを装着していない場合に表示されます。
<その他>は、レポートをプリントする場合に選択します。
MEAPアプリケーションからのPDLプリントは<プリンター>に含まれます。

メモ
複数の機能に対して同じ順位を設定したときは、プリント動作を早く始めた方からプリントします。

メモ
優先順位が高く設定されていても、現在出力中のジョブが終了するまでジョブはプリント開始されません。ただし、現在出力中のジョブが中断され待機中になった場合、待機中のジョブの設定によっては、優先順位が高く設定されている機能のジョブに限り、プリントが開始されることがあります。

0KCS-073