リモート受信を有効にする
ファクス受信を手動受信に設定しているときに、本製品に接続した電話機から、ID番号を入力してファクス文書を受信できます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［リモート受信］を押す→［ON］を選択
リモート受信を有効にしない場合は［OFF］を押します。
4.
［－］［＋］を押してリモート受信ID番号を設定→［OK］を押す

重要
1桁の番号を設定した場合、電話機からID番号を入力するときは、最初の桁の「0」は必ず入力してください。 例：「09」を設定した場合 電話機からはID番号を「0」「9」の順に入力します。

重要
回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。

メモ
［リモート受信］を設定するには、本製品に電話機を接続する必要があります。 ID番号はプッシュ音（ピポパ音）で送出されるため、プッシュ音を送出できない電話機（回転ダイヤル式電話機など）からID番号を入力することはできません。

0KCS-0C4