設定の履歴を呼び出してファクス送信する（設定の履歴）
以前送信した際に設定されていた宛先、読み込み設定、送信設定などを、3つ前までさかのぼって呼び出して送信できます。
1.
［ファクス］→［設定の履歴］を押す
2.
呼び出す履歴を選択→［OK］を押す

メモ
呼び出した設定を任意に変更して送信できます。 ひとつの履歴に記憶されている宛先が複数あるときは、呼び出したときに宛先リストに表示される宛先の表示順が、設定したときの順番と異なることがあります。

重要
宛先、読込設定、送信設定などを設定してから（スタート）を押したときまでが1回の設定内容となります。 ［アドレス帳のアクセス番号管理］を「ON」にすると、設定の履歴は使用できません。（→アドレス帳をアクセス番号で管理する） ［新規宛先の制限］で、宛先種別をどれか1つでも「ON」にしているときは、設定の履歴にすでに記憶されている設定は削除されます。（→新規宛先への送信を制限する）

メモ
記憶された3つの設定内容は、主電源を切っても消えません。

0KCS-0KS