レイアウト
とじ方向
とじしろ
短辺／長辺方向移動（表面）
短辺／長辺方向移動（裏面）
とじ方向

長辺とじ、短辺とじ

とじる位置を、用紙の長い辺にするか短い辺にするかを設定します。両面プリントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじしろの位置が自動的に調整されます。
とじしろ用の余白の幅や、上／下／左／右とじのいずれにするのかは、［とじしろ］で設定します。
［長辺とじ］
とじる位置を用紙の長い辺にします。
［短辺とじ］
とじる位置を用紙の短い辺にします。
とじしろ

-50.0～0.0～+50.0mm

とじしろ用の余白をつけてプリントするときの、余白の幅を設定します。
設定した値だけ画像をずらして余白を作ります。［］を押し「＋」の値で画像を＋方向にずらし、［］を押し「－」の値で画像を－方向にずらします。
用紙の長短どちらの辺にとじしろをつけるのかは「とじ方向」で設定します。用紙の上下左右のどの辺にとじしろをつけるかは、「とじ方向」の設定と「とじしろ」の設定を「＋」にするか「－」にするかの組み合わせにより決まります。
短辺／長辺方向移動（表面）

-50.0～0.0～+50.0mm

設定値で指定した値だけ、表面の印字位置を横方向または縦方向にずらして調整します。
裏面の印字位置を調整するには、［短辺方向移動（裏面）］と［長辺方向移動（裏面）］を設定します。
設定値の増減により、印字位置は次のようになります。
［短辺方向移動（表面）］
設定値が増えると用紙のX方向の余白が広くなります。設定値が減ると用紙のX方向の余白が狭くなります。
［長辺方向移動（表面）］
設定値が増えると用紙のY方向の余白が広くなります。設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。
短辺／長辺方向移動（裏面）

-50.0～0.0～+50.0mm

設定値で指定した値だけ、裏面の印字位置を横方向または縦方向にずらして調整します。
表面の印字位置を調整するには、［短辺方向移動（表面）］と［長辺方向移動（表面）］を設定します。
設定値の増減により、印字位置は次のようになります。
［短辺方向移動（裏面）］
設定値が増えると用紙のX方向の余白が広くなります。設定値が減ると用紙のX方向の余白が狭くなります。
［長辺方向移動（裏面）］
設定値が増えると用紙のY方向の余白が広くなります。設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。

重要
「とじしろ」を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けてプリントされるので、ご注意ください。 「短辺／長辺方向移動（表面）」、「短辺／長辺方向移動（裏面）」で印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けてプリントされるので、ご注意ください。

メモ
「とじ方向」だけを設定しても、とじしろをつけることはできません。「とじしろ」と組み合わせて設定することによって、とじしろをつけることができます。 両面プリントの場合は、「とじ方向」の設定に応じて裏面のプリントの向きが異なります。 「とじしろ」と「短辺方向移動」「長辺方向移動」を同時に設定した場合は、「短辺方向移動」「長辺方向移動」と「とじしろ」の値を加算して処理されます。 「とじしろ」、「短辺方向移動（表面）」、「長辺方向移動（表面）」、「短辺方向移動（裏面）」、「長辺方向移動（裏面）」は、［］を押すたびに設定値が0.5mmずつ増え、［］を押すたびに設定値が0.5mmずつ減ります。また、［］あるいは［］から指を離さずに押し続けていると、増減速度が速くなります。

0KCS-188