ご使用になる前に
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズのHP-GLエミュレーションモードの特徴など、ご使用になる前に知っておいていただきたいことについて説明します。
HP-GLモードの特長
HP-GLモードを使用する準備
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの動作モードがHP-GLエミュレーションモードに切り替わることによって、HP-GL準拠のグラフィックス・プロッターを使って作図したときと同等の印刷を行うことができます。
エミュレーションの対象は、HP7550Bプロッターが基本となりますが、HP7550Bのコマンド体系に準ずるHP7440A、HP7475A、HP7550A、HP7570A、HP7575A、HP7576A、HP7595B、HP7596B、HP7599Aにも対応しています。ただし、HP7550Bがサポートしている機能のみ有効になります。
また、本エミュレーションはHP7550BがサポートしているHP-GL命令およびHP-GL/2命令の制御命令のうち、HP-GL命令の制御命令のみサポートしており、HP-GL/2命令の制御命令はサポートしていません。HP-GL/2エミュレーションモードまたはHP RTLエミュレーションモードについては、「HP-GL/2エミュレーション」を参照してください。
アプリケーションソフトウェアなどを使って図面を印刷するときは、アプリケーション側で出力機器にHP7550Bプロッター（または同等の機種）を指定し、本エミュレーションモードをご利用ください。
HP-GLモードの特長
8種類のペンの指定が可能
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズではペン1～8に異なる太さ、濃さ（グレータイプ）、色（カラー）を設定することができます。色（カラー）の設定は、HP-GLサンプルプリントに表示される色のパレット（1～100）から選択するか、RGB値を0～255の範囲で設定します。（→カラー印刷時のペン色を色番号で設定する（色番号）、カラー印刷時のペン色をRGB値で設定する（赤、緑、青））
いろいろな用紙サイズを想定した作図
作図データは、A0、A1、A2、A3、A4、A5、B4、B5、B6、はがき、レター、レジャーの12種類のサイズの用紙に印刷することを想定して作成することができます。作図データのサイズは、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズで印刷できる用紙サイズに制限されずに、データを作る上での仮想的な用紙として設定できます。（→用紙サイズと作図範囲）
豊富な書体をサポート
グラフィックスプロッターの持っているすべての文字フォントに対応する専用のフォントが用意されています。英数字カタカナは、固定ピッチ（可変ピッチは文字間調整により再現）のストロークフォントを持ちます。また、文字セット101の指定によりJIS第1水準および第2水準の漢字を明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体などで印刷できます。
作図データを2モードで拡大／縮小
作成した作図データを任意の用紙サイズに合わせて拡大または縮小（自動モード）することや、1％単位で倍率を指定して拡大または縮小（手動モード）することができます。特に、自動モードでは作図時の用紙がどのようなサイズであっても、出力用紙サイズを決めるだけであらかじめ設定されている拡大／縮小率によってきちんとその用紙に作図データを収めることができます。つまり、A0サイズなどの大きな用紙を想定したデータを、B4サイズなどの任意の大きさの用紙に簡単に印刷することができるわけです。
なお、本エミュレーションモードで拡大／縮小を行った場合は、アプリケーションソフトウェアの機能で拡大／縮小を行った場合と印字結果が若干異なります。（→作図データの拡大／縮小）
作図データを2分割した印刷が可能
大きな用紙を想定して作成した作図データを、半分の大きさの用紙2枚に分けることができます。たとえば、A2サイズの図面をA3サイズ2枚に分割することができます。この状態で印刷を行えば、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでセットできないサイズのデータでも、2つに分けて実寸サイズで印刷することができます。
また、作図データを拡大・縮小して、さらに分割印刷することもできますので、A0サイズの図面をA1サイズ2枚に分けて、それぞれをA3サイズの用紙に収まるように縮小して印刷するといったことが可能です。（→作図データの分割印刷）
印刷時の座標回転やミラー反転が可能
作成した作図データの座標系を90°単位で回転して印刷することができます。また、作図データをミラー反転することもできるので、ひとつの作図データを利用して、左右反転、上下反転など目的に沿った印刷が可能です。（→座標系の回転を設定する（座標回転））、（→ミラー反転を設定する（ミラー反転））
設定しやすいメニュー構造
このエミュレーションモードでは、タッチパネルを使って印刷に必要ないろいろな設定を行うことができます。印刷設定の項目はメニュー形式で並んでおり、ディスプレーに表示されるメニューにしたがって簡単に探すことができます。設定はタッチパネルのHP-GL設定で行うことができます。（→HP-GLモードの設定）
HP-GL命令をサポート
HP-GL命令は、出力命令およびインターフェイスに関連する一部の命令を除き、そのほとんどの命令を使用することができます。なお、コマンド体系はグラフィックス・プロッター7550B（7440A、7475A、7550A、7570A、7575A、7576A、7595B、7596B、7599Aの一部のコマンド）の対応となります。（→制御命令）
ただし、HP-GL/2命令はサポートしていません。HP-GL/2エミュレーションモードまたはHP RTLエミュレーションモードについては、「HP-GL/2エミュレーション」を参照してください。
HP-GLモードを使用する準備
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズは標準でLIPSモード（LIPSⅡ＋、LIPSⅢ、LIPSⅣ）、ESC／Pエミュレーションモード、I5577エミュレーションモード、N201エミュレーションモードのほかに、グラフィックスプロッターHP7550BをエミュレートするHP-GLエミュレーションモードがあります。
印字を行うときのモード（動作モードといいます）は、送られてくる印字データを判別して自動的に切り替わりますので、特に設定する必要はありません。ただし、動作モードの自動切り替えがうまくいかなかったり、印刷が正常に行えない場合は、動作モードを本エミュレーションに設定してください。
使用するモードが決まっているときなどは、動作モードの設定を本エミュレーションに設定することをお勧めします。詳しくは、「本体の設定 (LIPS/PS/PCLプリンター)」をご覧ください。
0KCS-1YR