I5577モードの設定項目の種類
I5577エミュレーションモードの設定項目は、次の8種類のグループに分かれています。
ページレイアウトグループ
行桁グループ
フォントグループ
印字機能グループ
印字動作グループ
VFCグループ
プロプリンターグループ
その他のグループ
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
ページレイアウトグループ

設定項目 | 設定値
ページフォーマット | 実寸縦，実寸横，10インチ→A4縦，15インチ→A4横，15インチ→B4横，B4→A4縦，B4→A4横
上余白 | －127～0～＋127
用紙位置微調整 | －127～0～＋127
領域 | 標準，ワイド
右マージン既定値 | 印刷幅，右端
印刷幅 | 13.2インチ，8インチ，13.6インチ
用紙サイズ* | A3，B4，A4，B5，A5，はがき
2ページ印刷設定 | しない，左，右
横方向の拡大縮小 | 拡大／縮小：する、しない
拡大／縮小率：50％～100％～200％
縦方向の拡大縮小 | 拡大／縮小：する、しない
拡大／縮小率：50％～100％～200％

*お使いの機種によって、表示される用紙サイズの種類は異なる場合があります。
行桁グループ

設定項目 | 設定値
行固定機能 | 無効，有効
桁固定機能 | 無効，有効
行数 | 10行～66行～400行
桁数 | 10桁～132桁～400桁
漢字ピッチ | 2／1，3／2，4／3，5／4，1／1

フォントグループ

設定項目 | 設定値
漢字書体 | 明朝，ゴシック，丸ゴシック，フォントID
フォントID* | 1，2～999
漢字グラフィックセット | JISIBM，JIS78，JIS90
漢字サイズ | システム，8ポイント，10ポイント，12ポイント
OCRフォント | 使用せず，OCR-A，OCR-B，OCR-A／OCR-カナ，OCR-B／OCR-カナ

*「漢字書体」で「フォントID」を選択した時のみ設定できます。
印字機能グループ

設定項目 | 設定値
イメージの補正 | する，しない
システムオーバーレイ | システムオーバーレイ設定：する，しない
オーバーレイ番号：1，2，3，4，5
スタートアップマクロ | 0～255
ユーザーオーバーレイ1 | する，しない
ユーザーオーバーレイ2 | する，しない

印字動作グループ

設定項目 | 設定値
自動排紙 | 自動排紙：する，しない
排紙時間：5秒～30秒～300秒
HEXモード後のLF | 無視する，無視しない
イメージラップ | する，しない
行送りモード | 標準，LF

VFCグループ

設定項目 | 設定値
改行幅 | 6 lpi，5 lpi，4 lpi，3 lpi，2 lpi，8 lpi，7.5 lpi
用紙長機能 | 無効，有効
用紙長設定 | 0行～66行～512行
ミシン目スキップ | 0行～509行
改ページ動作 | 標準，排紙

プロプリンターグループ

設定項目 | 設定値
CR機能 | 復帰のみ，復帰／改行
自動復帰機能 | 復帰する，復帰しない
ゼロ書体 | 斜線無しゼロ，斜線付きゼロ
文字セット | 1，2
コードページ | 437,850
グラフィックモード | 有効、無効

その他グループ

設定項目 | 設定値
コマンドモード | 75，Pro
登録レベル | 一時，永久
HEX／LIPS機能 | 無効，有効
LIPSフォーム | LIPS2，LIPS4

| iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、不揮発性メモリー（設定値を書き込んだり登録したりできるメモリーで、電源をオフにしても内容は消えません）が組み込まれており、I5577エミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他の動作モードに切り替えても、再びI5577エミュレーションモードに戻ったときに前回の設定値で印字することができます。

0KCS-2FW