ページ長の設定（[ESC] F）
現在行をTOF行として、ページ長を1／6インチ単位で設定します。

JIS | ESC F <ページ長（2バイト）>
16進数 | 1Bh 46h <ページ長（2バイト）>

| <ページ長（2バイト）> ページ長を指定します。
単位： | 1／6インチ
範囲： | 00h 01h～01h FFh（1～511）

| 本制御命令が実行されると、ミシン目スキップ行数の設定が解除され、メニューの「ミシン目スキップ」の設定値に戻ります。ただし、新しいページ長とミシン目スキップ行の差が0.5インチ未満の場合は、ミシン目スキップ行の設定は無効になります。

| 本制御命令は、カット紙に対応したページフォーマット時（Fmode 1, 2およびFmode7, 8の標準領域モード）は、TOF行の設定が無効となります。

| ページ長の設定（[ESX] 04h） ESX 04h

0KCS-2L3