メモリー領域の不要なデータを完全消去する
メモリー領域内の不要なデータや削除したデータを完全に消去できます。消去のタイミングや消去モードも選択できます。
メモリー領域から完全消去されるデータは次のとおりです。
スキャンしたときに生成された一時的なイメージデータ
ボックス内のファイルを削除したあとの残存データ
受信トレイ（ファクスボックス／システムボックス）内のファイルを削除したあとの残存データ
ファクス／ I ファクス送受信データ
スプールデータ
プリントデータとして一時保存されているデータ
データ完全消去のON/OFFを設定する
データの消去タイミングを設定する
消去モードを設定する
データ完全消去のON/OFFを設定する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［データ管理］→［データ完全消去設定］を押す
3.
［データ完全消去のON/OFF］を押す
4.
［ON］→［OK］を押す
完全消去しないときは、［OFF］を押します。
データの消去タイミングを設定する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［データ管理］→［データ完全消去設定］を押す
3.
［消去タイミング］を押す
4.
消去タイミングを選択→［OK］を押す
選択する項目

［ジョブ処理中］： | 出力が完了したページから順にデータを上書きして消去します。
［ジョブ終了後］： | 全ページを出力したあと、データを上書きして消去します。

消去モードを設定する
消去モードや回数を設定できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［データ管理］→［データ完全消去設定］を押す
3.
［ハードディスク消去モード］を押す→消去モードを選択→［OK］を押す
選択する項目

［0データ1回書き込み］： | データの上書きに"0"データを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ1回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ3回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して3回上書きします。
［DoD標準］： | 合計3回データを上書きします。データの上書きには、1回目は固定値、2回目はその固定値の補数、3回目はランダムデータを使用します。

メモ
書き込み回数を増やすほどジョブ実行中のパフォーマンスが低下することがあります。

メモ
データの完全消去が終了するまで、お使いの本体は使用できません。またスキャンできるようになるまでに時間がかかります。 ジョブ実行中のパフォーマンスが低下することがあります。 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3EY