SSLを使用する
Webブラウザーから本製品にアクセスしてMEAP機能を使用する場合、SSL通信を使用できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［MEAP設定］を押す
3.
［SSLを使用］→［ON］→［OK］を押す
SSL通信を使用しないときは、［OFF］を押します。

メモ
「ON」にするには、［環境設定］（設定／登録）で、あらかじめ使用鍵設定を行う必要があります。（→SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定） 設定変更は、［管理設定］（設定／登録）にある［リモートUIのON/OFF］の<SSLを使用>にも適用されます。（→リモートUIを使用する） 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3E2