バッファーサイズ変更命令（GM）
ポリゴンバッファー、ダウンロードキャラクタバッファー、リプロットバッファー、ベクタバッファーのサイズを変更します。

JIS | GM《ポリゴンバッファーサイズ（i）》《，ダウンロードキャラクタバッファーサイズ（i）》 《，リプロットバッファーサイズ（i）》《，ベクタバッファーサイズ（i）》；
16進数 | 47h 4Dh《ポリゴンバッファーサイズ（i）》《2Chダウンロードキャラクタバッファーサイズ（i）》 《2Chリプロットバッファーサイズ（i）》《2Chベクタバッファーサイズ（i）》3Bh

| 本命令によるバッファーサイズの変更は行いません。 各バッファーサイズは、本エミュレーション起動時に獲得したメモリーサイズによりバッファーサイズを自動的に割り当てます。 メモリー容量は少なくともポリゴンバッファーは49000バイト、ダウンロードキャラクタバッファーは40878バイト、リプロットバッファーは54206バイト確保します。
| 多角形定義モード設定命令PM、ダウンロードキャラクタ定義命令DL、リプロットバッファーストア命令BF、リプロット命令RPを使用する場合、これらの命令の前に本命令をiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズに送る必要があります。本命令は、標準状態設定命令DF、初期値設定命令INよりも前に送ります。

0KCS-23W