スーパー／サブスクリプト文字の指定（[ESC] S）
1バイトコード文字に対して、スーパースクリプト（上付き）文字またはサブスクリプト（下付き）文字を設定します。

JIS | ESC S［スクリプト文字種（1バイト）］
16進数 | 1Bh 53h［スクリプト文字種（1バイト）］

| ［スクリプト文字種（1バイト）］ スーパースクリプト文字またはサブスクリプト文字を指定します。
値 | 設定内容
0（00h） | スーパースクリプト文字の指定
1（01h） | サブスクリプト文字の指定

| スーパースクリプト文字は、1バイトコード文字の縦幅を2／3に縮小し、標準の文字の上端にそろえて印字されます。サブスクリプト文字は、1バイトコード文字の縦幅を2／3に縮小し、標準の文字の下端にそろえて印字されます。

| 1バイトコード表の拡張グラフィックスのB0h～DFhおよびF0h～FFhはスクリプト文字にはなりません。また、カタカナコードの80h～FFhは、未定義コードとして扱われます。

| スーパー／サブスクリプト文字の解除（[ESC] T）

0KCS-1W8