Fコードを使って安全に送信する
宛先のファクスがFコード通信に対応していれば、Fコードとパスワードを付けて安全にファクス送信できます。
Fコードを使って送信すると、データは宛先ファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データを出力するには、パスワードの入力が必要となります。この機能は機密書類をファクス送信する場合に便利です。

重要
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

1.
［宛先入力］をクリック
ファクスドライバーの画面の表示方法については、「ファクス送信する」または「あらかじめファクス送信の設定をする」を参照してください。
2.
通信モードとファクス番号を指定
［通信モード］：［G3/G4］が選択されていることを確認
［ファクス番号/URI］：［ファクス番号］が選択されていることを確認
［ファクス番号］：ファクス番号を入力
［宛先選択］タブで、［アドレス帳の一覧］からアドレス帳を選択することもできます。アドレス帳から宛先を指定する方法については、「ファクス送信する」を参照してください。
3.
［Fコードを使う］にチェックマークを付ける→Fコードとパスワードを入力→［送信］をクリック
4.
［OK］をクリック
Fコードをお使いの場合、データは宛先のファクスのメモリーボックス内に送信・保存されます。データは正しいパスワードを入力したときのみ、出力できます。

メモ
お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。 複数の宛先へ送信する場合は、［宛先選択］タブで、アドレス帳から宛先を指定する必要があります。アドレス帳に宛先を登録する方法については、「個人のアドレスを登録する」を参照してください。 通信モード別に外線接続番号が設定出来ます。 ［通信モード］を設定するには、［デバイスの設定］タブの通信モードが接続環境に合わせて正しく設定されている必要があります。正しく設定されていないと、誤送信や送信エラーの原因になる場合があります。

0KCS-46R