優先エミュレーション

なし、PS、PCL、XPS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2、PDF

* PDFはダイレクトプリントプリンターおよびPSプリンターで表示されます。XPSはダイレクトプリントプリンターで表示されます。
「プリンター動作モード」を［自動］に設定した状態で、本製品がコントロールコマンドやダイレクトプリントのデータを識別できなかった場合に、優先的に動作モードを切り替える「優先エミュレーション」を設定しておくことができます。
［なし］
優先エミュレーションを設定しません。
コントロールコマンドやダイレクトプリントのデータを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引き続き処理されます。
工場出荷時は、［なし］に設定されています。
［PS］
PSモードを優先エミュレーションにします。
[PCL]
PCLモードを優先エミュレーションにします。
［XPS］
XPSモードを優先エミュレーションにします。
［LIPS］
LIPSモードを優先エミュレーションにします。
［N201］
N201エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。
［ESC/P］
ESC/Pエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。
［I5577］
I5577エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。
［HP-GL］
HP-GLエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。
［HP-GL/2］
HP-GL/2エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。
［PDF］
PDFモードを優先エミュレーションにします。
0KCS-18J