複写用紙機能
バックカーボン付きの複写用紙のように、1ページの印字データを作成するだけで、そのページの内容を最高5枚まで複写して印字できます。この機能を複写用紙機能といいます。複写するそれぞれのページに枠取りや、罫囲みなどをオーバーレイ印字することもできます。全部の用紙にオーバーレイ印字するフォームは、共通ページという複写用紙機能専用のオーバーレイページに登録できるほか、ページオーバーレイ印字機能のシステムページやユーザーページに登録されているフォームも利用できます。
また、複写式伝票のように、枠取りや罫囲みが共通でも伝票タイトル部分などがページによって異なるものがあります。複写用紙機能では、複写するそれぞれのページに対応する複写ページ（1～5）というオーバーレイページが用意されており、各ページの伝票タイトルなどを登録しておくことができます。
この複写ページを印字データにオーバーレイ印字すると、複写されたページそれぞれに、異なる伝票タイトルがオーバーレイされます。
共通ページと複写ページを登録する
共通ページと複写ページは、ユーザーが独自にフォームを作成して登録できる複写用紙機能専用のオーバーレイページです。
登録できるページ数は、共通ページが1ページ、複写ページは複写する枚数に順番に対応する1～5ページとなります。
共通ページは複写用紙すべてに毎回オーバーレイ印字され、それぞれの複写ページは、対応する複写用紙のページだけにオーバーレイ印字されます。
共通ページや複写ページの登録は、専用命令で開始します。
複写ページの登録 ESC | SP - h
この制御命令のパラメータで「K」を指定すると共通ページ、「1～5」を指定すると複写用紙の各ページに対応する複写ページを登録できます。登録を開始すると、以降ホストコンピューターから送られてくるフォームデータが、指定された共通／複写ページに登録されます。

| 共通ページのかわりに、ページオーバーレイ機能のシステムページやユーザーページのフォームを使用することができます。その場合は共通ページを登録する必要はありません。

共通／複写ページの登録を開始すると、パラメータリセット処理が行われ、制御命令で設定したすべての印字パラメータが初期状態に戻ります。ただし、操作パネルで設定した印字パラメータはそのまま残ります。
また、専用命令によって共通／複写ページの登録を終了すると、パラメータリセット処理が行われます。

| ひとつの共通／複写ページに登録できるフォームデータは、用紙1ページ分です。したがって、ページ長を短く設定し、1枚の用紙に複数のページを確保しても、フォームは用紙単位でしかオーバーレイされません。

| 共通／複写ページの登録中に無視される制御命令

ユーザーページの登録中は、以下の命令が無視されます。
ユーザーページの登録開始 ESC | h
LIPSページの登録開始 ESC | '
LIPSページの登録開始 ESC | .
複写ページの登録 ESC | SP - h
複写用紙のオーバーレイ印字開始 ESC | SP - p
複写用紙のオーバーレイ印字終了 ESC | SP - z
共通／複写ページの登録は、次の専用命令を受信すると終了します。
ユーザーページの登録終了 ESC | e
このほか、次のような場合にも共通／複写ページの登録は終了します。
排紙をともなう制御命令を受信したとき
パラメータリセットをともなう制御命令を受信したとき
制御命令によって、ソフトリセット処理が行われたとき
垂直移動をともなう制御命令によって用紙エンド位置を越えたとき
（この制御命令には、改行LF、改ページFF、垂直タブ位置への移動VTなどがあります。）
ユーザーページに登録するデータがメモリーサイズを超えたとき
「23ダウンロードメモリーフル」というエラーメッセージが表示されます。このとき、「エラースキップ」をすると、これ以前のデータを破棄し、以降のデータは読み飛ばします。
ジョブが終了したとき
登録した共通／複写ページのフォームを消去するときは、次の専用命令を使用します。
複写ページの消去 ESC | SP - r
なお、共通／複写ページに登録したフォームのデータは、メニューの「登録レベル」の設定によって消去する時期を選択できます。
「一時」に設定したとき：
印字を開始し、一連の印刷処理（ジョブ）すべてのページの印字が終了した時点で登録内容が消去されます。
「永久」に設定したとき：
本プリンターの電源をオフにするか同等のリセット処理を行うまで登録した内容を保持します。

| 「登録データの削除方法を設定する（登録レベル）」

| すでに登録されている共通／複写ページに新しいフォームを登録すると、登録済みのフォームは消去されます。また、共通／複写ページに登録したフォームのデータ量が多いと、普通のページの印字が遅くなることがあります。

複写用紙機能の印字
複写用紙機能を使用した印字は、専用命令によって開始します。
複写用紙のオーバーレイ印字開始 ESC | SP - p
複写用紙全ページにオーバーレイするフォームとしては、複写用紙機能専用に登録した共通ページのフォーム、ページオーバーレイ印字機能のシステムページのフォーム、ユーザーページのフォームが選択できます。
なお、複写用紙機能のオーバーレイ印字は、通常の印字データによってページが排出されるときに、そのページに対して行われます。
複写用紙機能を終了するときは、専用命令を使用します。
複写用紙のオーバーレイ印字終了 ESC | SP - z

| 実際に印字する用紙サイズと使用するフォームの用紙サイズが異なると、複写用紙機能は行われません。 ページオーバーレイ機能と複写用紙機能を同時に実行することはできません。 また、2ページ印刷機能と複写用紙機能を同時に実行することはできません。

0KCS-1LC