ユーザーデータリスト
ユーザーデータリストは、必要に応じて手動でプリントします。
工場出荷時の設定から変更された項目には設定値の横に「*」がついてプリントされます。工場出荷値からの変更箇所の確認にお使いください。
imageRUNNER ADVANCE C3330でファクスを使用するためにはオプションが必要です。オプションの詳細については「各機能に必要なオプション」を参照してください。
ユーザーデータリストには次の種類があります。
ユーザーデータリスト（送信/受信）
［ファンクション設定］（設定／登録）の送信、受信/転送のファクスに関する項目以外、および宛先設定に関する登録内容をプリントします。
ユーザーデータリスト（ファクス）
［ファンクション設定］（設定／登録）の送信、受信/転送のうちファクスに関する登録内容をプリントします。
ユーザーデータリスト（ネットワーク）
［環境設定］（設定／登録）のネットワークに関する登録内容をプリントします。

メモ
工場出荷時の設定から変更された項目によっては、上の階層の項目に「*」がつきます。

ユーザーデータリスト（送信/受信）
ユーザーデータリスト（ファクス）
ユーザーデータリスト（ネットワーク）
ユーザーデータリスト（送信/受信）
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］または［受信/転送］→［レポート出力］ を押す
3.
［送信/受信ユーザーデータリスト］を押す
4.
［はい］を押す
ユーザーデータリスト（ファクス）
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］または［受信/転送］→［レポート出力］を押す
3.
［ファクスユーザーデータリスト］を押す
4.
［はい］を押す
ユーザーデータリスト（ネットワーク）
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［レポート出力］を押す
3.
［はい］を押す

メモ
ユーザーデータリスト（ネットワーク）の以下の項目では、工場出荷時および設定値初期化時に本製品の固有情報から自動生成されて「*」がつきます。 IPv4ホスト名 IPv6ホスト名 mDNS名（mDNS設定） サービスの名称（AppleTalk設定） 動作中の通信速度（Ethernetドライバー設定）

0KCS-030