設定ナビを開始する
本体の初期設定をナビ形式で設定していくことができます。

メモ
設定ナビの開始時と終了時に本体が再起動します。再起動の前に実行中のジョブがないか確認してください。 DepartmentID Authenticationを有効にしている場合、本機能を使用することはできません。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［設定ナビの開始］を押す
3.
［開始］を押す
［開始］を押すと、本体が再起動し設定ナビが開始されます。
設定ナビにしたがって最後まで各種設定が完了すると、再度本体が再起動します。
設定ナビでは、以下の順に項目を設定します。

手順 | 項目 | 設定内容 | 補足 | 設定権限
1 | <表示言語/キーボードの切替> | 表示言語とキーボードの配列を選択します。 |  | 一般ユーザー/管理者
2 | <用紙の設定> | 各カセットの用紙サイズを設定します。 | ここで設定ナビを終了することができます。終了する場合は［スキップ］を押してください。
3 | <オプション排紙トレイのON/OFF> | 追加で装着された各排紙トレイを使用するか設定します。 | ログイン画面が表示されます。管理者権限でログインしてください。 | 管理者
4 | <日付/時刻設定> | 日付と時刻を設定します。 |
5 | <IPアドレスを使用> | IPv4、IPv6を選択し、各IPアドレスを設定します。 |
6 | <DNSサーバーアドレス設定> | DNSサーバーアドレス設定、DNSのホスト名/ドメイン名設定、およびDNSの動的更新設定を設定します。 |
7 | <プロキシー設定> | プロキシーを設定します。 |
8 | <ユーザー電話番号の登録> | 電話番号、ネットワーク上で表示する本体 のデバイス名、回線の種類（ダイヤル20PPS、 ダイヤル10PPSまたはプッシュ）、受信モード（自動受信またはFAX/TEL切替）を設定します。 |
9 | <自動階調補正> | 画像の階調、濃度および色味を自動的に補正します。 |
10 | <レポート出力> | 必要に応じてネットワークユーザーデータリスト、ファクスユーザーデータリスト、調整値リストの各レポートを出力します。 |

0KCS-3FK