通信履歴を確認プリントする
通信された機器情報の履歴を確認プリントできます。
通信履歴を確認する
通信履歴をプリントする
通信履歴を確認する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
［通信履歴］を押す
通信された機器情報の履歴を確認します。
履歴の詳細を確認するには、詳細を確認する履歴を選択したあと、［詳細情報］→［OK］を押します。
4.
［OK］→［OK］を押す
通信履歴をプリントする
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
［通信履歴］を押す
自動でプリントする：
手動でプリントする：
自動でプリントする：
［レポート設定］を押す→各項目を設定
プリントの詳細な設定をするには、［レポート設定］を押します。
<100通信で自動プリント>：
100件の機器情報を配信／受信し終えた時点でレポートをプリントする場合は、［ON］を押します。
<指定時刻プリント>：
指定した時刻にレポートをプリントする場合は、［ON］を押して、時刻を～ （テンキー）で入力します。
時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。
例：

7時5分 | →0705
23時18分 | →2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。
指定時刻までに100通信以上が行われたときは、新しいものから100通信分のレポートをプリントします。
配信と受信に分けてプリントするときは、［種別で分離］を「ON」にします。

メモ
［ファンクション設定］（設定／登録）の、［用紙カセット自動選択のON/OFF］の［その他］で「ON」に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4Rの普通紙、再生紙、薄紙または色紙がセットされているときにリストをプリントできます。ただし、［ファンクション設定］（設定／登録）の［用紙カセット自動選択のON/OFF］で、［コピー］の［用紙の種類を考慮する］が「ON」に設定されている場合は、色紙に設定されている給紙箇所からはプリントできません。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） 機器情報配信／受信／参照レポートが独立したレポートとしてプリントされます。

［OK］を押す
手動でプリントする：
［リストプリント］→［はい］を押す
4.
［OK］→［OK］を押す

メモ
機器情報通信履歴レポートの詳細については「機器情報通信履歴レポート」を参照してください。

0KCS-3FA