文字ピッチの指定（15cpi）（[ESC] g）
1バイトコード文字の文字ピッチを15cpiに設定します。

JIS | ESC g
16進数 | 1Bh 67h

| 15cpiの文字フォントで印字します。本制御命令は、プロポーショナルピッチが指定されている間は無効になります。また、本制御命令による文字ピッチの設定は、10cpi、12cpiが指定されるまで有効です。 印字する文字間隔は、「ANK文字ピッチの調整ESC SP」で変えることができます。

| 15cpiを設定した場合、横幅縮小印字の指定は無効になります。 また、1バイトコード表のカタカナコード80h～FFhは未定義コードとして扱われます。

| 文字ピッチの指定（10cpi）（[ESC] P） 文字ピッチの指定（12cpi）（[ESC] M） プロポーショナルピッチの指定／解除（[ESC] p） ANK文字の印字モードの一括指定（[ESC] !）

0KCS-1WE