インターネットファクス／イントラネットファクス
インターネットファクスで文書を送信する
インターネットファクスで文書を受信する
インターネットファクス／イントラネットファクスとは
インターネットファクス（以下Iファクス）とは、電話回線ではなく、インターネットを経由して画像を送受信する機能です。
送信の流れや必要とする環境はEメールと同じです。画像はEメールの添付ファイルとして送信されます。
送信側はG3ファクスと同様に原稿を読み込んで宛先を指定し、受信側はPOP発行した後に紙出力されます。
イントラネットファクスは、TCP/IPプロトコルの社内LANを利用してimageRUNNER ADVANCEの対応機種同士でIファクスの送受信を行なう機能です。その際、メールサーバーを介さず機器間でIP通信を直接行います。
Iファクスの仕組み

メモ
メールサーバーを利用しない通信は、T.38規格（LAN直結リアルタイム型）に準拠した「IP-FAX」呼称で他社機の一部に存在しますが、キヤノンのイントラネットファクスとの通信はできません。 Iファクスには、ITU-T(国際電気通信連合規格)で定められた規格が存在します。規格に準拠した機器であれば、他メーカー間の通信もできます。imageRUNNER ADVANCEは、T.37規格（LAN直結メール型）準拠です。 Iファクスは、T.38規格（LAN直結リアルタイム型）に準拠したIPファクスとは通信できません。 CIAJ（情報通信ネットワーク産業協会）での名称は、「W-NET FAX」です。

Iファクスを使用するメリット
通信コストの削減
G3FAXの通信費用は、かかる時間や距離に比例して増大します。定額制の専用線を導入済みであれば、通信時間や距離に関わらずI ファクスの料金が一定になるため、通信コストを抑えることができます。枚数が多い文書を送受信する際に使用することをお勧めします。
高画質送信
最大600 dpiで送受信できます。（Fullモードの場合）
送信確認
送信元に送信先へ文書が届いたかの確認結果を通知します。
カラー送信
カラー文書を送受信できます。またITU-Tで定められた規格に準拠した機器であれば、他メーカーとの送受信もできます。
イントラネットファクスの仕組み
イントラネットファクスを使用するメリット
サーバー不要
EメールやIファクスと異なり、イントラネットファクスはサーバーを必要としないため、以下のようなメリットがあります。
環境の構築が容易
サーバーへの負荷を気にせず、高解像度の画像や大量のページなどを含む、大容量のデータを送信できる
imageRUNNER ADVANCE各送信の動作比較

| ファクス | Eメール | Iファクス Simple モード | Iファクス Full モード | イントラネット ファクス Simple モード | イントラネット ファクス Full モード
サーバー | 不要 | 必要 | 必要 | 不要
通信費 | 都度 | 固定 （専用線） | 固定 （専用線） | 固定 （専用線） | 固定 （社内LAN） | 固定 （社内LAN）
即時性 | ○ | × | × | × | ○ | ○
送達確認 | ○ | × | × | ○ | × | ○
画質 | 最大400 dpi | 最大 600 dpi | 最大 600 dpi | 最大 600 dpi | 最大 600 dpi | 最大 600 dpi
用紙サイズ | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3 | 最大A3
ファイル形式 | - | JPEG、TIFF、PDF、 XPS、OOXML | TIFF | TIFF | TIFF | TIFF

※imageRUNNER ADVANCEのSimpleモードとFullモードの違いは、送達確認の有無のみです｡
0KCS-3HX