LIPSの制御命令によるユーザーページの登録([ESX] 01h 00h 03h [SP]． [NUL])
LIPSの制御命令で作成されたフォームデータを送り、指定したユーザーページに登録します。

JIS | ESX 01h 00h 03h SP ’［ユーザーページ番号（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 03h 20h 27h［ユーザーページ番号（1バイト）］

| ［ユーザーページ番号（1バイト）］
フォームデータを登録するユーザーページを指定します。
値 | 設定内容
00h | ユーザーページ1にフォームを登録します。
01h | ユーザーページ2にフォームを登録します。

| 本制御命令を受信すると、ユーザーページの登録が開始され、はじめに送られてくる転送命令（ ESC シーケンス）以降をLIPSの制御命令または文字データとして解釈し、フォームを登録します。I75モード（日本語モード）およびProモード（英語コード）での転送命令の書式は次のとおりです。
I75モード時の転送書式
<データ数>に設定する値は、現在のイメージの転送モードによって異なります。フォームデータの総バイト数をもとに次のように設定します。
イメージの転送モードが3バイトの場合（初期状態） <データ数>＝フォームデータの総バイト数／3
イメージの転送モードが2バイトの場合 <データ数>＝フォームデータの総バイト数／2
<データ数>に設定できる値の範囲は、メニューの「印刷幅」で設定した印字幅によって次のようになります。
各ページフォーマットの領域モード | 印字幅 | 設定範囲
実寸モード（Fmode1/2）で右マージン既定値=印刷幅 縮小モード（Fmode3～8）で標準領域 | 13.2インチ | 00h 01h ～ 09h 48h（1～ 2376）
13.6インチ | 00h 01h ～ 09h 90h（1～ 2448）
8インチ | 00h 01h ～ 05h A0h（1～ 1440）
実寸モードで用紙右端 縮小モードでワイド | ― | 00h 01h ～ FFh FFh（1～65535）
Proモード時の転送書式
<データ数>には、フォームデータの総バイト数（00h 00h ～ FFh FFh）を設定します。データ数は、下位、上位の順で送ります。
LIPSの制御命令でフォームデータを登録している間は、LIPS以外の制御命令は無効になります。 本制御命令を受信するとパラメータリセット処理が行われ、印字データがある場合はそのページを印字して排紙したあと、ページ登録を開始します。 ユーザーページの印字方向（ポートレイト／ランドスケープ）および用紙サイズは、本エミュレーションモードの設定（「ページフォーマット」および「用紙サイズ」の設定）にしたがいます。
なお、LIPSの制御命令は、メニューの「LIPSフォーム」で［LIPS2］または［LIPS4］から選択できます。

| LIPSの制御命令によるページ登録中は、VDMモード以外で制御命令として ESC ：が送られると、指定バイト数のLIPSの制御命令が送られていなくてもフォーム登録を終了します。なお、VDMモード中のハードリセット命令やソフトリセット命令が送られるとページ登録は終了します。 また、登録中はLIPSの自動改ページモードはOFFになり、垂直方向の移動命令による自動改ページは行われません。
なお、次の制御命令およびデータは無視または無効になります。
改ページ命令 FF ハードリセット命令 ESC c エミュレーションモード開始命令 ESC ％ 1 コメント表示命令1／2／3 ESC P y ESC ¥、 ESC P O y ESC ¥、 ESC ［ & y 給紙モード設定命令 ESC ［ q オーバーレイ印字開始／終了命令 ESC ［ & w 文字セット削除命令 ESC ［ & p 1文字登録命令バイナリ／ヘキサ ESC ［ . q、 ESC ［ ／ q 文字セット登録命令バイナリ／ヘキサ ESC ［ . p、 ESC ［ ／ p
また、メニューのその他グループの「LIPSフォーム」の設定が［LIPS2］の場合、次のLIPSの制御命令は転送命令以降は無効になります。また、「LIPSフォーム」の設定が［LIPS4］の場合、次の制御命令は転送命令以降に「オーバーレイページ登録開始 ESC ［1 & s」を受信すると無効になります。
ソフトリセット命令 ESC < オーバーレイページ登録開始 ESC ［ 1 & s ページフォーマット選択命令 ESC ［ p ジョブ開始終了命令 ESC P J
なお、「LIPSフォーム」の設定が［LIPS4］の場合は、転送命令以降で「オーバーレイページ登録開始 ESC ［ 1 & s」を送らないと登録が開始されません。 また、「LIPSフォーム」の設定に関係なく、「オーバーレイページ登録終了 ESC ［ 0 &s」を受信するとLIPSのページ登録を終了します。 ［LIPS4］のオーバーレイページ登録開始 ESC ［ 0 & sで登録するページ番号は、本命令で登録するページ番号と同じでなければなりません。 メニューその他のグループの「登録レベル」の設定が［永久］の場合、ジョブが終了しても登録ページは保持されます。

| 「ページオーバーレイ機能」 「フォーム登録時のLIPSモードを設定する（LIPSフォーム）」

0KCS-2RS