扇形プロット命令（EW）
現在のペン位置を中心とし、指定された半径と角度の扇形を描きます。

JIS | EW<半径（sd）>，<始点角（sd）>，<中心角（sd）>《，分解能（sd）》；
16進数 | 45h 57h<半径（sd）>2Ch<始点角（sd）>2Ch<中心角（sd）>《2Ch 分解能（sd）》3Bh

| <半径（sd）>
扇形の半径を指定します。 正の値を指定すると中心点から右方向の水平位置が基準点（0度）となり、負の値を指定すると左方向の水平位置が基準点（180度）となります。 座標系は、スケーリングがオフのときはプロッターユニット、オンのときはユーザーユニットになります。
<始点角（sd）>
扇形の始点となる角度を指定します。正の値を指定すると半径の符号で決まる基準点から反時計方向、負の値を指定すると時計方向になります。
<中心角（sd）>
扇形の中心角を指定します。正の値を指定すると円周上の始点角の位置から反時計方向、負の値を指定すると時計方向に描きます。
《分解能（sd）》
扇形の滑らかさを指定します。扇形は実際はいくつかの直線（弦）に分けて描かれます。 この弦の長さを分解能モード（角度／偏倚）に従って指定します。
省略値： | 5度（角度モード）

| 本命令の実行後、現在のペン位置とペン状態（UP／DOWN）は実行前の状態に戻ります。本命令の実行時は、「線の種類選択命令LT」で指定された線種は無効となり、実線で描かれます。

| 扇形の塗りつぶし→ 扇形塗りつぶし命令（WG） WG

0KCS-28L