ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）
ヘキサ形式で印字データを送るかどうかを選択します。
この設定により、次の機能を無効にするか、有効にするかが決まります。
LIPSモードによるヘキサ形式モード
本エミュレーションモードのヘキサ形式モード
LIPSの制御命令によるユーザーページのフォーム登録
無効
ヘキサ形式モードを無効にします。
したがって、上記の機能は使用できません。
有効
ヘキサ形式モードを有効にします。
したがって、LIPSモードによるヘキサ形式モード、本エミュレーションモードのヘキサ形式モード、およびLIPSの制御命令によるユーザーページのフォーム登録を行うことができます。

| ヘキサ形式とは、1バイト（8ビット）のデータを示すコード（16進数のバイナリ形式データ）を、上位と下位に分けて2バイト分の文字形式（アスキーコードの0～9およびA～F）で表します。 たとえば、PC-PR201／80Aの制御命令を使用して、スーパースクリプト文字で「Ａ」と印字して復帰改行する場合、次のようなヘキサ形式のデータとなります。

0KCS-2YC