中とじユニット針カートリッジの交換（中綴じフィニッシャー・U1）
中綴じフィニッシャー・U1の中とじユニットのカートリッジの針がなくなり、針カートリッジの交換が必要になると、タッチパネルディスプレーに針カートリッジの交換を促す画面が表示されます。次の手順に従って、針カートリッジを交換してください。

注意
ホチキス針でけがをしないように注意してください。

重要
中とじユニット針カートリッジの交換を行う前に、製本トレイに排紙された用紙をすべて取り除いてください。

メモ
中綴じフィニッシャー・U1はオプションです。 針カートリッジは、針がなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。 針カートリッジは必ず本製品専用のものを使用してください。

1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
中とじユニットを引き出します。

| 1.中とじユニットの取っ手を持ち、止まるまで引き出す
| 2.ホチキスユニットを一度手前に引いたあと起こす

3.
針カートリッジを取り外します。
4.
新しい針カートリッジの準備をします。

| 1.新しい針カートリッジ(2個)を箱から取り出す
| 2.先端の黒いパーツを取り外す

5.
新しい針カートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。

重要
針カートリッジは2つあるので、手前側と奥側の両方とも交換してください。 一度にセットできる針カートリッジは、左右それぞれ1個までです。

6.
中とじユニットを押し戻します。

| 1.ホチキスユニットを一度手前に引いて元に戻す
| 2.中とじユニットの取っ手を持ち、元に戻す

注意
中とじユニットを元に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

7.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
針カートリッジの交換が終了したら、針の頭出しを必ず行ってください。（→中とじユニットの針の頭出しをする）

0KCS-3SC