初期状態
ESC／Pエミュレーションモードには、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでは6種類のリセット処理があります。
リセット処理が行われると、印字環境などの各種の設定は、メニューの設定に初期化されます。
電源オン
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの電源を入れたときに行われるリセット処理です。
すべての印字パラメータおよび登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）が初期化されます。
ハードリセット処理（プリンター初期化）
タッチパネルのキー操作でハードリセット処理（プリンター初期化）を行います。
このリセット処理では、電源オンのときと同等の処理が行われます。
すべての印字パラメータおよび登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）が初期化されます。
ソフトリセット処理（プリント中止）
タッチパネルのキー操作でソフトリセット処理（プリント中止）を行います。
すべての印字パラメータが初期化されます。登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）は、メニューの「登録レベル」が［一時］に設定されている場合のみ初期化されます。
ジョブ終了時のソフトリセット処理
一連の印刷処理（ジョブ）が終了した時点でリセット処理が行われます。
次のようなとき、ジョブが終了したとみなされます。
排紙操作を行ったとき
ジョブタイムアウトになったとき*
LIPSモードに切り替わる制御命令を受信したとき
現在作成中のページを排紙し、一部の印字パラメータが初期化されます。登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）は、メニューの「登録レベル」が［一時］に設定されている場合のみ初期化されます。
*「タイムアウト」の設定で自動ジョブ終了時間を設定している場合、ジョブ終了命令を受信しなくても一定時間が過ぎるとジョブが終了します。
ESC／Pプリンターのリセット命令によるソフトリセット処理
ESC／Pプリンターの制御命令「プリンターのリセット処理ESC ＠」を受信し、リセット処理が行われます。
一部の印字パラメータが初期化されます。
専用命令によるパラメータリセット処理
専用命令を実行すると、リセット処理が行われます。
一部の印字パラメータが初期化されます。
リセット処理とメニューの設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | ESC／P 制御命令 | 専用命令
ページ レイアウト | ページフォーマット | メニューの設定値*1 | 保持 | 保持
上余白
用紙位置微調整
領域
右マージン既定値
用紙サイズ
2ページ印刷設定
行桁 | 行固定機能
桁固定機能
行数
桁数
漢字ピッチ
フォント | 漢字書体 | メニューの設定値*1
フォントID
漢字サイズ | 保持
文字コード | メニューの設定値*1
国別文字
印字機能 | イメージの補正
縮小文字
システムオーバーレイ
スタートアップマクロ | 保持
ユーザーオーバーレイ1
ユーザーオーバーレイ2
印字動作 | HEXモード後のLF | メニューの設定値*1
改行機能
VFC | 連続用紙長
単票用紙長
ミシン目スキップ
その他 | 登録レベル | 保持
HEX／LIPS機能
LIPSフォーム

*1アプリケーションソフトウェアなどで変更されている設定項目がすべてメニューの設定値に戻ることを示します。
リセット処理とESC／Pプリンターの制御命令の設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | ESC／P 制御命令 | 専用命令
ESC／P | ページ長 | 設定・用紙などに依存 *
垂直タブ位置 | 解除
左マージン位置 | 0
右マージン位置 | ページフォーマット，印字領域モード，用紙サイズに依存
水平タブ位置 | 半角8桁毎 | カレントピッチ
改行ピッチ | 6 lpi
文字ピッチ （ANK文字） | 10cpi
印字方式（漢字） | 横書き
書体選択 | ローマン10cpi
文字拡大指定 | 解除
強調印字 | 解除
アンダーライン | 解除
上付き／下付き | 解除
二重印字 | 解除
文字スタイル | 通常
半角文字のスペース | 左：0，右：2ドット
全角文字のスペース | 左：0，右：3ドット
文字の品位 | 高品位
プロポーショナル ピッチ | 解除
1 バイト登録 文字セット選択 | 解除
漢字モード | 解除 | 保持
半角モード | 解除 | 保持
イタリック体 | 解除
文字間スペース量 | 0ドット
スクリプト文字 | 解除
半角組文字 | 解除

*詳細は「ページ長の初期状態」を参照。
リセット処理と専用命令の設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | ESC／P 制御命令 | 専用命令
専用命令 | 漢字文字ピッチ | 3/20インチ
ヘキサ形式モード | 解除 | 保持

リセット処理と受信データ・登録データ

設定項目 | 電源オン | プリンター初期化 | プリント中止 | ジョブ終了 | ESC／P制御命令 専用命令
受信・登録データ | 文字の登録（2バイトコード） | クリア | クリア／保持*1 | 保持
文字の登録（1バイトコード） | クリア | クリア／保持*1 | 保持
ユーザーページの登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
複写ページの登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
マクロ登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
ページバッファー | クリア | 印字*2 | 印字*3
行メモリー内の未印字データ | クリア | クリア*4
現在印字位置 | 最左端相当位置

*1メニューの「登録レベル」が［永久］なら保持し、［一時］ならクリアされます。（→登録データの削除方法を設定する（登録レベル））
*2ジョブ終了までのデータを実行し、ページバッファーを印字して排紙します。
*3ESC／PおよびiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズ専用の制御命令によるリセットを受信した時点で、直前の印字開始命令までのデータを印字し、排紙します。ただし、エラーが発生した場合は、リセット受信前までのデータは破棄されます。
*4専用命令のときだけ、印字されます。
ESC／Pエミュレーションモードのメニューの初期状態

グループ | 設定項目 | エ場出荷時の設定状態
ページ レイアウト | ページフォーマット | 実寸縦
上余白 | 0
用紙位置微調整 | 0
領域 | 標準
右マージン既定値 | 136桁
用紙サイズ | A4
2ページ印刷設定 | しない
行桁 | 行固定機能 | 無効
桁固定機能 | 無効
行数 | 66行
桁数 | 136桁
漢字ピッチ | 2/1
フォント | 漢字書体 | 明朝
フォントID | 2
漢字サイズ | システム
文字コード | カタカナ
国別文字 | 日本
印字機能 | イメージの補正 | しない
縮小文字 | しない
システムオーバーレイ | システムオーバーレイ設定：しない
オーバーレイ番号：1
スタートアップマクロ | 0
ユーザーオーバーレイ1 | しない
ユーザーオーバーレイ2 | しない
印字動作 | HEXモード後のLF | 無視する
改行機能 | LFコマンドを待つ
VFC | 連続用紙長 | 設定方法：システム
任意設定値：66行
単票用紙長 | 設定方法：システム
任意設定値：66行
ミシン目スキップ | ミシン目スキップ：しない
スキップ量：1行
その他 | 登録レベル | 一時
HEX/LIPS機能 | 無効
LIPSフォーム | LIPS2

ページ長の初期状態
リセット処理が行われたときのページ長の初期値は、ページフォーマット、領域モードによって次のようになります。

ページフォーマット | 領域 | ページ長
A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
Fmode 1 Fmode 2 | ― | 用紙サイズに依存
Fmode 3 Fmode 4 | 標準 | 66行（6 lpi） | 用紙サイズに依存
ワイド | 用紙サイズに依存
Fmode 6 | 標準 | 66行（6 lpi） | 用紙サイズに依存
ワイド | 用紙サイズに依存
Fmode 7 Fmode 8 | 標準 | 用紙サイズに依存
ワイド

右マージンの初期状態
リセット処理が行われたときの右マージン位置の初期値は、ページフォーマット、領域モード、および右マージン位置の設定（右マージン既定値）によって次のようになります。

ページフォーマット | 領域 | 右マージン 既定値 | 右マージン位置
A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
Fmode 1 Fmode 2 | ― | 136桁 | 136桁目
用紙右端 | 用紙サイズに依存
Fmode 3 Fmode 4 | 標準 | ― | 136桁目
ワイド | ― | 用紙サイズに依存
Fmode 6 | 標準 | ― | 136桁目
ワイド | ― | 用紙サイズに依存
Fmode 7 Fmode 8 | 標準 | ― | 136桁目
ワイド | ― | 用紙サイズに依存

0KCS-1YH