ファクス送信でのトラブル
送信を中止したい
送信できない
ファクスが送信できない
すぐにメモリーがいっぱいになる
相手先の受信文書がきれいにプリントされない
相手先の受信文書の濃度が薄い
Fコードを使った送信ができない
相手先のファクスの受信切り替えが遅く、いつもエラーになる
送信を中止したい

送信する原稿の読み込み中ですか？
ダイレクト送信中ですか？
（ストップ）または［中止］を押します。
送信する原稿を読み取ったあとですか？
［状況確認/中止］→［送信］→［ジョブ状況］を押して、ドロップダウンリストで［ファクス］を選択します。送信を中止する文書を選択して、［中止］→［はい］を押します。ただし、送信中のジョブは［中止］を押しても送信されることがあります。（→送信中／待機中のジョブを中止する）
送信できない

宛先の設定は正しいですか？
相手先の宛先を確認してください。
アドレス帳に登録されている宛先は正しいですか？
アドレス帳に登録されている宛先を確認してください（→登録済み宛先の登録内容確認／変更／削除）
相手機でトラブルが発生していませんか？
相手機の電源が切れていないか、記録紙やメモリーの空き容量が不足していないかなど、正常に通信できる状態であるかを確認してください。
ファクスが送信できない

電話回線の種類は正しく設定されていますか？
設定されている電話回線の種類を確認してください。（→ファクス回線の設定をする）
Fコードを使った送信ができないときは、指定されたFコードやパスワードを設定しましたか？
Fコードやパスワードを確認してください。
電話回線がPBXやターミナルアダプタに接続されていますか？
［送信前のダイヤルトーン確認］を「OFF」にしてください。（→送信前にダイヤルトーンを確認する）
すぐにメモリーがいっぱいになる

不要な文書がメモリーに蓄積されていませんか？
送信エラー文書などを削除して、メモリーの空き容量を増やしてください。（→ジョブ状況画面からの操作）
システムボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
ファクスボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
ボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの操作）
相手先の受信文書がきれいにプリントされない

原稿台ガラスが汚れていませんか？
コピー機能を使ってコピーをとり、汚れを確認してください。コピーした原稿が汚れるときは、原稿台ガラスを清掃してください。（→原稿が正しく読みとれない（原稿台の清掃））
相手先の受信文書の濃度が薄い

濃度をうすく、原稿の種類を「写真」に設定して、原稿を送信していませんか？
濃度をこく、原稿の種類を「文字」に設定して、原稿を送信してください。（→原稿の種類を選択する、濃度を任意に調節する）
Fコードを使った送信ができない

相手先のFコードとパスワードを正しく指定しましたか？
相手機がFコード機能を持っているか確認してください。
指定したFコードとパスワードが一致しているか、相手先に確認してください。
相手機でトラブルが発生していませんか？
相手機の電源が切れていないか、記録紙やメモリーの空き容量が不足していないかなど、正常に通信できる状態であるかを確認してください。
アドレス帳に登録されているFコードとパスワードは正しいですか？
アドレス帳の登録内容を確認してください。
相手先のファクスの受信切り替えが遅く、いつもエラーになる

ファクス番号にポーズを入れていますか？
受信切り替えに時間がかかるファクスに送信するときには、相手先のファクス番号の最後にポーズを入れてください。
0KCS-0R7