マクロの追加登録（[ESX] 01h ･ ･ &）
すでに登録されているマクロ番号のマクロデータに新しいマクロデータを追加して登録します。

JIS | ESX 01h<バイト数（2バイト）>&<マクロ番号（1バイト）>（マクロデータ）
16進数 | 1Bh 7Eh 01h<バイト数（2バイト）>26h<マクロ番号（1バイト）>（マクロデータ）

| <バイト数（2バイト）>
| 新たに登録するマクロデータのバイト数+2バイトを指定します。
範囲： | 00h 02h～FFh FFh（2～65535）
| <マクロ番号（1バイト）>
| マクロ番号を指定します。
範囲： | 00h～FFh（000～255）
| （マクロデータ）
| 指定したバイト数のマクロデータを送ります。

| 本制御命令はI75モードで有効です。

| 「マクロ機能」 マクロの登録（[ESX] 01h ･ ･ =）

0KCS-2SA